# 调整平行限制器

平行限制器(8)可以定位在锯片的左侧（黑色刻度）或右侧（银色刻度）。放大镜(68)中的标记表示刻度尺(1)上平行限制器至锯片的设定距离。
将平行限制器定位至所需的锯片侧面。

## 在锯台未拉出时
调整平行限制器

- 松开平行限制器(8)的夹紧手柄(51)。移动平行限制器，直至放大镜(68)中的标记显示至锯片的所需距离。
  锯台未拉出时，适用银色刻度尺(1)的下部标记。
- 固定时，请再次向下按压夹紧手柄(51)。

## 在锯台拉出时
调整平行限制器（参见插图F）

- 把平行限制器放在锯片的右侧。
  移动平行限制器，直至放大镜(68)中的标记在下方刻度尺上显示33厘米。
  固定时，请再次向下按压夹紧手柄(51)。
- 将锯台扩展件的夹紧手柄(18)向上拉到顶。
- 向外拉动锯台扩展件(11)，直至距离指示器(69)在上方刻度尺上显示至锯片的所需距离。
- 向下按压夹紧手柄(18)。
  由此固定好锯台扩展件。