# Ingrandimento del banco per troncare

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all’estremità libera.

##

L’estensione in larghezza per banco sega (11) consente di estendere in larghezza il banco sega (17) verso destra.

- Estrarre completamente verso l’alto l’impugnatura di serraggio (18) dell’estensione in larghezza per banco sega.
- Estrarre l’estensione in larghezza per banco sega (11) verso l’esterno, sino alla lunghezza desiderata.
- Premere l’impugnatura di serraggio (18) verso il basso. In tale modo, l’estensione in larghezza per banco sega sarà fissata.

##

La prolunga per banco sega (10) consente di estendere in lunghezza banco sega (17) all’indietro.

- Allentare la vite di bloccaggio (38) sulla barra di guida sinistra.
- Estrarre la prolunga per banco sega (10) verso l’esterno, sino alla lunghezza desiderata.
- Per fissare la posizione, serrare saldamente la vite di bloccaggio (38).

Se i pezzi in lavorazione sono pesanti, la prolunga per banco sega si potrà all’occorrenza sostenere.

##

La slitta scorrevole (2) consente di tagliare pezzi in lavorazione di larghezza fino a 350 mm.
Inoltre, ciò consente tagli più precisi, soprattutto in combinazione con la guida angolare (3) vedi Esecuzione di tagli obliqui orizzontali mediante la slitta scorrevole.

- Estrarre completamente verso l’alto l’impugnatura di serraggio (29) della slitta scorrevole.
  In tale modo, la slitta scorrevole si potrà spostare fino a battuta sia in avanti, sia all’indietro.