# 보관 및 운반

## 기기 부품 보관하기(그림 R1−R6 참조)

전동공구 자체에 안전하게 특정한 부품을 고정하여 보관할 수 있습니다.

- 보조 평행 조절자 (52) 를 평행 조절자 (8) 에서 푸십시오.
- 느슨한 상태의 모든 기기 부품을 하우징의 해당 보관함에 끼우십시오(다음 표 참조).

그림 | 기기 부품 | 보관 부위
--- | --- | ---
R1 | 보호 커버 (6) | 홀더 (22) 의 홈에 넣고, 클램핑 레버 (49) 를 사용해서 조이십시오
R2 | "보조 평행 조절자" 고정 세트 (39) | 홀더 (80) 에 고정시키십시오
R2 | 공구 연동 어댑터 (41) | 고정 클립 (81) 에 끼우십시오
R3 | 사용하지 않은 톱날 | 톱날 보관함 (82) 에 걸고, 커버 (14) 를 고정 너트 (12) 로 고정시키십시오
R3 | 링 스패너 (15) | 톱날 보관함 (82) 에 걸고, 커버 (14) 를 고정 너트 (12) 로 고정시키십시오
R3 | 푸시 스틱 (13) | 고정 너트 (12) 로 고정시키십시오
R4 | 육각키 (37) | 홀더 (83) 에 끼우십시오
R4 | 평행 조절자 (8) | 평행 조절자 보관함 (36) 에 끼우십시오
R5 | 각도 스토퍼 (3) | 고정 클립 (23) 에 끼우십시오
R6 | 보조 평행 조절자 (52) | 보조 평행 조절자의 보관함에 끼우고 고정 클립 (84) 으로 고정하십시오

## 전동공구 운반하기

전동공구를 운반하기 전에 다음의 조치를 취해야 합니다:

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 전동공구에 고정되어 있지 않은 모든 액세서리 부품을 제거하십시오.
  사용하지 않는 톱날들은 운반할 때 가능하면 케이스에 넣어 잠가 두십시오.
- 톱 테이블 연장장치 (11) 를 완전히 안쪽으로 밀어넣고, 고정 레버 (18) 를 아래로 밀어 고정하십시오.
- 테이블 연장장치 (10) 를 안쪽까지 밀어 넣고, 고정 나사 (38) 를 가이드 바 (24) 에서 조이십시오.
- 전원 케이블을 케이블 홀더 (42) 에 감으십시오.
- 공구를 들거나 옮길 때는 운반용 손잡이 (4) 를 사용하십시오.

- 전동공구를 운반할 때는 운반용 장치만 사용해야 하며, 어떠한 경우에도 보호 장치를 사용하지 마십시오.