# Regolazione degli angoli obliqui orizzontali e verticali

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell’elettroutensile, verificarne le regolazioni base e, all’occorrenza, modificarle.

## Regolare gli angoli obliqui verticali (lama) (vedere figura D)

L’angolo obliquo verticale può essere regolato in un range compreso tra -1° e 47°.

- Allentare la leva di bloccaggio (26) ruotandola in senso antiorario.

Avvertenza: allentando completamente la leva di bloccaggio, a causa della forza di gravità la lama si inclina in una posizione che corrisponde a circa 30°.

- Tirare o premere la manovella (19) lungo lo scorrevole finché l’indicatore dell’angolo (64) non indica l’angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere la manovella in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (26).

Per una regolazione veloce e precisa degli angoli standard verticali 0° e 45° sono previsti dalla fabbrica arresti preimpostati ((28), (25)).

## Regolare l’angolo di inclinazione orizzontale (guida angolare) (vedere fig. E)

Avvertenza: Per eseguire tagli rastremati (cunei lunghi), utilizzare dispositivi appropriati.

L’angolo di inclinazione orizzontale può essere regolato in un range compreso tra 60° (lato sinistro) e 60° (lato destro).

- Allentare il pomello di fissaggio (65), qualora sia serrato.
- Ruotare la guida angolare finché l’indicatore dell’angolo (66) non indica l’angolo di inclinazione orizzontale desiderato.
- Serrare nuovamente il pomello di fissaggio (65).

Per regolare in modo rapido e preciso angoli di inclinazione orizzontali frequentemente utilizzati, sulla guida angolare (3) sono presenti apposite viti di arresto per gli angoli a 45° (lato sinistro e destro) e a 0°.

- Allentare il pomello di fissaggio (65), qualora sia serrato.
- Ribaltare la lamiera di regolazione (67) verso l’esterno.
- Ruotare la guida angolare in modo che la filettatura della vite di arresto desiderata si trovi a sinistra della lamiera di regolazione.
- Ribaltare la lamiera di regolazione (67) verso l’interno e ruotare la guida angolare sino ad accostare la filettatura della vite di arresto sulla lamiera di regolazione.
- Serrare nuovamente il pomello di fissaggio (65).