# การปรับแผงกำหนดแนวขนาน

แผงกำหนดแนวขนาน (8) สามารถจัดวางได้ทั้งทางซ้าย (มาตราส่วนสีดำ) หรือทางขวา (มาตราส่วนสีเงิน) ของใบเลื่อย เครื่องหมายในแว่นขยาย (68) แสดงระยะห่างที่ตั้งไว้ระหว่างแผงกำหนดแนวขนานและใบเลื่อยบนมาตราส่วน (1)
จัดวางแผงกำหนดแนวขนานบนด้านที่ต้องการของใบเลื่อย

## การปรับแผงกำหนดแนวขนานเมื่อไม่ดึงโต๊ะเลื่อยออก

- คลายด้ามหนีบ (51) ของแผงกำหนดแนวขนาน (8) ออก เลื่อนแผงกำหนดแนวขนานจนเครื่องหมายในแว่นขยาย (68) แสดงระยะห่างจากใบเลื่อยที่ต้องการ
  เมื่อไม่ดึงโต๊ะเลื่อยออกให้ใช้เครื่องหมายด้านล่างของมาตราส่วนสีเงิน (1)
- เมื่อต้องการล็อคให้กดด้ามหนีบ (51) ลงอีกครั้ง

## การปรับแผงกำหนดแนวขนานเมื่อดึงโต๊ะเลื่อยออก (ดูภาพประกอบ F)

- จัดวาง‌แผง‌กำหนด‌แนวขนาน‌บน‌ด้านขวา‌ของ‌ใบเลื่อย เลื่อนแผงกำหนดแนวขนานจนเครื่องหมายในแว่นขยาย (68) แสดงบนมาตราส่วนล่างตัวเลข 33 ซม.
  เมื่อต้องการล็อคให้กดด้ามหนีบ (51) ลงอีกครั้ง
- ดึงด้ามหนีบ (18) ของส่วนขยายโต๊ะเลื่อยขึ้นด้านบนทั้งหมด
- ดึงส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (11) ออกมาด้านนอกจนเข็มชี้ระยะห่าง (69) แสดงระยะห่างจากใบเลื่อยที่ต้องการบนมาตราส่วนด้านบน
- กดด้ามหนีบ (18) ลง
  ในลักษณะนี้ส่วนขยายโต๊ะเลื่อยจะถูกล็อค