# Piljenje

##

- Namjestite paralelni graničnik (8) na željenu širinu rezanja.
- Izradak stavite na stol za piljenje ispred zaštitnog poklopca (6).
- List pile podignite ili spustite pomoću ručice (20) toliko prema gore ili dolje sve dok se gornji zupci lista pile (33) ne nađu oko 3−6 mm iznad izratka.
- Uključite električni alat.
- Prorežite izradak jednoličnim pomakom.
  Ako vršite preveliki pritisak, mogu se pregrijati vrhovi lista pile i može doći do oštećenja izratka.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.

##

- Namjestite željeni vertikalni kut kosog rezanja lista pile.
  Kada je list pile nagnut ulijevo, paralelni graničnik (8) mora biti desno od lista pile.
- Pridržavajte se radnih koraka u odlomku: vidi Rezanje ravnih rezova

##

- Namjestite željeni horizontalni kut kosog rezanja na kutnom graničniku (3).
- Stavite izradak uz profilni nosač (34).
  Profil se ne smije nalaziti u liniji rezanja. U tom slučaju otpustite nazubljenu maticu (56) i pomaknite profilni nosač.
- List pile podignite ili spustite pomoću ručice (20) toliko prema gore ili dolje sve dok se gornji zupci lista pile (33) ne nađu oko 3−6 mm iznad izratka.
- Uključite električni alat.
- Jednom rukom pritisnite izradak prema profilnom nosaču (34), a drugom rukom polako pomaknite kutni graničnik na ručici za fiksiranje (65) u utoru za vođenje (9) prema naprijed.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.

##

- Namjestite željeni horizontalni kut kosog rezanja na kutnom graničniku (3).
- Kutni graničnik (3) mora biti pomičan u utoru za vođenje (9) (lijevo ili desno). Po potrebi otpustite vijak s nazubljenom glavom (54).
- Pridržavajte se radnih koraka u odlomku: vidi Rezanje ravnih rezova

##

- Namjestite željeni horizontalni kut kosog rezanja na kutnom graničniku (3).
- Povucite steznu ručku (29) za pomični klizač skroz prema gore i izvucite pomični klizač (2) prema naprijed.
- Izradak stavite na stol za piljenje ispred zaštitnog poklopca (6).
- Pozicionirajte kutni graničnik (3) ispred izratka u lijevi utor za vođenje (9). Fiksirajte ovaj položaj pritezanjem vijka s nazubljenom glavom (54).
- Pridržavajte se radnih koraka u odlomku: vidi Rezanje ravnih rezova