# Rangement et transport

## Rangement des éléments amovibles de l’outil (voir figures R1–R6)

Pour le rangement, il est possible de fixer en toute sécurité certains éléments sur l’outil électroportatif.

- Séparez la butée parallèle supplémentaire (52) de la butée parallèle (8).
- Placez tous les éléments retirés dans leurs supports / logements de rangement dédiés (voir tableau suivant).

Photo | Élément d’outil | Support / logement de rangement
--- | --- | ---
R1 | Capot de protection (6) | Le loger dans l’évidement du support (22) et serrer le levier de blocage (49)
R2 | Kit de fixation « Butée parallèle supplémentaire » (39) | Le clipser dans les supports (80)
R2 | Adaptateur d’aspiration (41) | L’insérer dans les pattes de maintien (81)
R3 | Lames de scie inutilisées | Les accrocher dans le logement des lames de scie (82) et fixez le couvercle (14) au-dessus à l’aide de l’écrou de fixation (12)
R3 | Clés polygonales (15) | Les accrocher dans le logement de lames de scie (82) et fixez le couvercle (14) au-dessus à l’aide de l’écrou de fixation (12)
R3 | Poussoir de sécurité (13) | Le fixer à l’aide de l’écrou de fixation (12)
R4 | Clé mâle pour vis à six pans creux (37) | L’insérer dans le support (83)
R4 | Butée parallèle (8) | L’insérer dans le rangement de la butée parallèle (36)
R5 | Butée angulaire (3) | L’insérer dans les pattes de maintien (23)
R6 | Butée parallèle supplémentaire (52) | L’insérer dans le rangement de la butée parallèle supplémentaires et fixez-la avec les pattes de maintien (84)

## Transport de l’outil électroportatif

Avant de transporter l’outil électroportatif, effectuez les opérations suivantes :

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés solidement à l’outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
  Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
- Poussez la rallonge de table de sciage (11) à fond vers l’intérieur et poussez le bouton de serrage (18) vers le bas pour fixation.
- Poussez la rallonge de table de sciage (10) à fond vers l’intérieur et serrez les vis de blocage (38) dans les barres de guidage (24).
- Enroulez le câble d’alimentation secteur autour du porte-câble (42).
- Utilisez les poignées (4) pour soulever ou transporter la scie.

- Pour transporter l’outil électroportatif, n’utilisez que les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de protection.