# Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke elektroverktøyet en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning
| Pass på at hendene ikke kommer inn i sageområdet når elektroverktøyet går. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.
| Bruk vernebriller.
| Bruk hørselvern. Eksponering for støy kan redusere hørselstap.
| Bruk støvmaske.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Ta hensyn til sagbladets dimensjoner. Hulldiameteren må passe uten klaring på verktøyspindelen. Hvis det er nødvendig å bruke reduksjonsstykker, må reduksjonsstykkenes dimensjoner passe til tykkelsen på stambladet, sagbladets hulldiameter og diameteren på verktøyspindelen. Bruk fortrinnsvis reduksjonsstykkene som fulgte med sagbladet. Sagbladdiameteren må stemme overens med angivelsen på symbolet.
| a Maksimal diameter på sagbladet er 254 mm. b Tykkelsen på spaltekniven er 2,3 mm. c Tennenes skjæreretning (pilretningen på sagbladet) må stemme med pilretningen på spaltekniven. d Ved bytte av sagblad må du passe på at sagebredden ikke er mindre enn 2,4 mm og stambladtykkelsen ikke er større enn 2,2 mm. Ellers er det fare for at spaltekniven setter seg fast i emnet.
| Tykkelsen på spaltekniven er 2,3 mm. Den maksimalt mulige emnehøyden er 79 mm.
| Viser dreieretningen til sveiven ved senking (transportstilling) og heving (arbeidsstilling) av sagbladet.
| Viser stillingen til låsespaken for låsing av sagbladet og ved innstilling av den vertikale gjæringsvinkelen (svingbart sagblad).
| Dreieretning til justeringsskruen til fiksering/løsning av vinkelanlegget på skyvebordet.
| Ved behov må du smøre elektroverktøyet på de anviste stedene.
| Elektroverktøy med kapslingsgraden II er forsterket og har dobbel isolering.
| Med CE-merket bekrefter produsenten at elektroverktøyet er i overensstemmelse med gjeldende EU-direktiver.