# Forstørrelse av sagbordet

Lange og tunge emner må støttes eller noe må legges under på den frie enden.

##

Sagbordutvidelsen (11) utvider sagbordet (17) på høyre side.

- Trekk spennhåndtaket (18) for sagbordutvidelsen helt opp.
- Trekk sagbordutvidelsen (11) ut til ønsket lengde.
- Trykk spennhåndtaket (18) ned. Dermed er sagbordutvidelsen fiksert.

##

Sagbordforlengelsen (10) forlenger sagbordet (17) bak.

- Løsne låseskruen (38) på den venstre styrestangen.
- Trekk sagbordforlengelsen (10) ut til ønsket lengde.
- For å låse posisjonen strammer du låseskruen (38).

I forbindelse med tunge emner må du eventuelt støtte opp sagbordforlengelsen.

##

Med skyvesleiden (2) er det mulig å sage emner med en bredde på maksimalt 350 mm.
Samtidig oppnås en høyere presisjon ved sagingen, spesielt i kombinasjon med vinkelanlegget (3) se Saging av horisontal gjæringsvinkel ved hjelp av skyvesleiden.

- Trekk spennhåndtaket (29) for skyvesleiden helt opp.
  Skyvesleiden kan slik både forskyves helt fremover og bakover.