# Tehnički podaci

Stolna kružna pila |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nazivna primljena snaga | W | 2000 | 2000 | 1650
Nazivni napon | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvencija | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Ograničenje struje zaleta |  | ● | ● | ●
Inercijska kočnica |  | ● | ● | ●
Zaštita od preopterećenja |  | ● | ● | ●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II
Dimenzije (uključujući skidive elemente alata)
Širina x dubina x visina | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile | mm | 254 | 254 | 254
Debljina osnovnog lista | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. debljina/otklon zupca | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Promjer provrta | mm | 30 | 30 | 30

Stolna kružna pila |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nazivna primljena snaga | W | 2000 | 2000
Nazivni napon | V | 220–240 | 220
Frekvencija | Hz | 50–60 | 60
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 4200 | 4200
Ograničenje struje zaleta |  | ● | ●
Inercijska kočnica |  | ● | ●
Zaštita od preopterećenja |  | ● | ●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Klasa zaštite |  | / II | / II
Dimenzije (uključujući skidive elemente alata)
Širina x dubina x visina | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile | mm | 254 | 254
Debljina osnovnog lista | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. debljina/otklon zupca | mm | > 2,4 | > 2,4
Promjer provrta | mm | 25,4 | 25,4

Maksimalne dimenzije izratka: vidi Maksimalne dimenzije izratka

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.