# Kontrol og indstilling af grundindstillinger

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.
Dette kræver erfaring og tilsvarende specialværktøj.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en Bosch-servicetekniker.

##

- Stil el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Indstil savklingen i en lodret geringsvinkel på 0°.
- Fjern beskyttelsesafdækningen (6).

### Kontrol (se billede M1)

- Indstil en vinkellære til 90°, og stil den på savbordet (17).

Vinkellærens ben skal flugte med savklingen (33) over hele længden.

### Indstilling (se billede M2)

- Løsn skruen (71). Dermed kan 0°-anslaget (28) forskydes.
- Løsn låsearmen (26).
- Skub håndhjulet (19) mod 0°-anslaget, til benet på vinkellæren flugter over hele længden med savklingen.
- Hold håndhjulet i denne position, og spænd låsearmen (26) forsvarligt igen.
- Spænd skruen (71) igen.

Hvis vinkelviseren (64) efter endt indstilling ikke er på linje med skalens 0°-mærke (27), skal man løsne skruen (72) med en almindelig stjerneskruetrækker og indstille vinkelviseren efter 0°-mærket.

Gentag ovennævnte arbejdsskridt tilsvarende for den lodrette geringsvinkel på 45° (løsne skruen (73); forskyde 45°-anslaget (25)). Herunder må vinkelviseren (64) ikke indstilles igen.

##

- Stil el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Fjern beskyttelsesafdækningen (6).

### Kontrol

- Markér med en blyant den første venstre savtand, der er synlig bagved over bordindsatsen.
- Indstil en vinkellære til 90°, og anbring den op ad kanten på styrenoten (9).
- Forskyd benet på vinkellæren, til det berører den markerede savtand, og aflæs afstanden mellem savklinge og styrenot.
- Drej savklingen, til den markerede tand står foran over bordindsatsen.
- Forskyd vinkellæren langs med styrenoten indtil den markerede savtand.
- Mål igen afstanden mellem savtand og styrenot.

De to målte afstande skal være identiske.

### Indstilling

- Løsn unbrakoskruerne (74) foran under savbordet og unbrakoskruerne (75) bagved under savbordet med den medleverede unbrakonøgle (37).
- Bevæg forsigtigt savklingen, til den står parallelt med styrenoten (9).
- Spænd alle skruerne (74) og (75) igen.

##

- Placer parallelanslaget til højre for savklingen.
  Forskyd parallelanslaget, til markeringen i luppen (68) på den nederste skala viser 33 cm.
  Det hele spændes ved at trykke spændegrebet (51) ned igen.
- Træk spændegrebet (18) helt op, og træk savbordsudvidelsen (11) helt ud indtil anslag.

### Kontrol

Afstandsviseren (69) skal på den øverste skala (1) vise den samme værdi som markeringen i luppen (68) på den nederste skala (1).

### Indstilling

- Træk savbordsudvidelsen (11) ud til anslaget.
- Løsn skruen (76) med en stjerneskruetrækker, og indstil afstandsviseren (69) langs med 33-cm-mærket på den øverste skala (1).

##

- Stil el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Fjern beskyttelsesafdækningen (6).
- Løsn spændegrebet (51) til parallelanslaget, og skub det, indtil det rører ved savklingen.

### Kontrol

Parallelanslaget (8) skal berøre savklingen over hele klingens længde.

### Indstilling

- Løsn unbrakoskruerne (77) med den medfølgende unbrakonøgle (37).
- Bevæg forsigtigt parallelanslaget (8), indtil det berører savklingen over hele klingens længde.
- Hold parallelslaget i denne stilling, og tryk spændegrebet (51) ned igen.
- Spænd unbrakoskruerne (77) igen.

##

Parallelanslagets spændekraft (8) kan svækkes efter hyppig brug.

- Spænd justeringsskruen (31), til parallelanslaget kan fastgøres forsvarligt igen på savbordet.

##

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Fjern beskyttelsesafdækningen (6).
- Forskyd parallelanslaget (8) fra højre, til det berører savklingen.

### Kontrol

Luppens markering (68) skal være på linje med 0°-mærket på skalaen (1).

### Indstilling

- Løsn skruen (78) med en stjerneskruetrækker, og indstil vinkelviseren langs med 0-mm-mærket.

##

### Kontrol

Forsiden af bordindsatsen (32) skal flugte med eller være en smule under savbordet, og bagsiden skal flugte med eller være en smule over savbordet.

### Indstilling

- Fjern bordindsatsen (32).
- Indstil vha. unbrakonøglen (37) det rigtige niveau for de fire justeringsskruer (79).