# Oppbevaring og transport

## Oppbevare maskinkomponentene (se bilde R1−R6)

Til oppbevaring har elektroverktøyet en mulighet til å feste visse maskinelementer sikkert.

- Løsne det ekstra parallellanlegget (52) fra parallellanlegget (8).
- Sett alle løse maskindeler oppbevaringsrommene på huset (se tabellen nedenfor).

Bilde | Maskinelement | Oppbevaringsrom
--- | --- | ---
R1 | Fest vernedekselet (6) | i utsparingen på holderen (22), og stram med klemspaken (49)
R2 | Hekt fast festesettet "Ekstra parallellanlegg" (39) | i holderne (80)
R2 | Skyv støvsugeradapteren (41) | inn i festeklemmene (81)
R3 | Legg ubenyttede sagblad | i sagbladoppbevaringsrommet (82), og fest dekselet (14) over dette med festemutteren (12)
R3 | Legg ringnøkkelen (15) | i sagbladoppbevaringsrommet (82), og fest dekselet (14) over dette med festemutteren (12)
R3 | Fest skyvestokken (13) | med festemutteren (12)
R4 | Skyv unbrakonøkkelen (37) | inn i holderne (83)
R4 | Sett parallellanlegget (8) | i oppbevaringsrommet for parallellanlegget (36)
R5 | Skyv vinkelanlegget (3) | inn i festeklemmene (23)
R6 | Sett det ekstra parallellanlegget (52) | i oppbevaringsrommet for det ekstra parallellanlegget, og fest med festeklemmen (84)

## Bære elektroverktøyet

Før transport av elektroverktøyet må du gjøre følgende:

- Sett elektroverktøyet i transportstilling.
- Fjern alle tilbehørsdelene som ikke kan monteres fast på elektroverktøyet.
  Legg om mulig ubenyttede sagblad i en lukket beholder under transport.
- Skyv sagbordutvidelsen (11) helt inn, og trykk spennhåndtaket (18) ned for å låse i stillingen.
- Skyv sagbordforlengeren (10) helt inn, og skru fast låseskruene (38) på styrestengene (24).
- Kveil strømkabelen rundt kabelholderne (42).
- Bruk bærehåndtakene (4) ved løfting og transport.

- Bruk bare transportanordningene, aldri beskyttelsesanordningene, til transport av elektroverktøyet.