# 수직 및 수평 마이터 각도 설정하기

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.

## 수직 마이터 각도 설정하기(톱날)(그림 D 참조)

수직 마이터 각도는 -1° ~ 47° 범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 레버 (26) 를 시계 반대 방향으로 푸십시오.

지침: 잠금 레버가 완전히 풀리게 되면 톱날이 중력으로 인해 약 30°에 해당하는 위치로 기울어집니다.

- 핸드휠 (19) 을 각도 표시기 (64) 에 원하는 수직 마이터 각도가 보일 때까지 연결부를 따라 당기거나 누르십시오.
- 핸드휠을 이 위치에서 꽉 잡고 잠금 레버 (26) 를 다시 조입니다.

수직 표준 각도인 0°와 45°를 신속하고 정확하게 설정하기 위해 공장에서 설정된 스토퍼((28), (25))가 있습니다.

## 수평 마이터 각도 설정하기(각도 스토퍼)(그림 E 참조)

지침: (길이가 긴 톱날 판) 테이퍼링 컷을 위해 해당 장비를 사용하십시오.

수평 마이터 각도는 60° (좌측) ~ 60° (우측) 범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 손잡이 (65) 가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 각도 표시기 (66) 에 원하는 수평 마이터 각도가 보일 때까지 각도 스토퍼를 돌리십시오.
- 잠금 손잡이 (65) 를 다시 조이십시오.

빈번히 사용되는 수평 마이터 각의 신속하고 정확한 설정을 위해 각도 스토퍼 (3) 에는 스토퍼 볼트가 있습니다(45°(좌측, 우측) 및 0°용).

- 잠금 손잡이 (65) 가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 조정용 철판 (67) 을 바깥쪽으로 젖히십시오.
- 각도 스토퍼를 돌려서 원하는 스토퍼 볼트의 나사부가 조정용 철판의 우측에 오도록 합니다.
- 조정용 철판 (67) 을 안쪽으로 젖히고, 각도 스토퍼를 스토퍼 볼트의 나사부가 조정용 철판에 올 때까지 돌립니다.
- 잠금 손잡이 (65) 를 다시 조이십시오.