# Mengganti mata gergaji (lihat gambar m1−m4)

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Terdapat risiko cedera.

- Hanya selalu gunakan mata gergaji dengan kecepatan putaran maksimal yang diizinkan yang lebih tinggi daripada kecepatan putaran tanpa beban dari perkakas listrik.

- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.

- Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

- Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel). Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.

##

- Putar engkol (20) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (33) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Buka tuas penjepit (49) lalu lepaskan tutup pelindung (6) dari alur pada pemegang pelindung atas (7).
- Angkat sisipan meja (32) depan menggunakan obeng dan lepaskan dari poros alat.
- Putar mur penjepit (59) menggunakan kunci ring (15) dan tarik tuas pengunci poros (60) secara bersamaan hingga terkunci.
- Tarik dan tahan tuas pengunci poros dan lepaskan mur penjepit dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.
- Lepas flensa penjepit (61).
- Lepas mata gergaji (33).

##

Jika perlu, bersihkan dahulu semua komponen yang akan dipasang sebelum melakukan pemasangan.

- Pasang mata gergaji yang baru pada flensa dudukan (62) poros perkakas (63).

Catatan: Jangan menggunakan mata gergaji yang terlalu kecil. Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 − 8 mm.

- Saat memasang mata gergaji, pastikan arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) sesuai dengan arah panah pada pemegang pelindung atas !

- Pasang flensa penjepit (61) dan mur penjepit (59).
- Putar mur penjepit (59) menggunakan kunci ring (15) dan tarik tuas pengunci poros (60) secara bersamaan hingga terkunci.
- Kencangkan mur penjepit dengan memutarnya searah jarum jam.
- Pasang kembali sisipan meja (32).
- Pasang kembali tutup pelindung (6).