# Tárolás és szállítás

## A készülék részeinek tárolása (lásd a R1 – R6 ábrát)

A tároláshoz az elektromos kéziszerszám lehetőséget nyújt a készülék egyes alkatrészeinek biztonságos rögzítésére.

- Válassza le a (52) kiegészítő párhuzamvezetőt a (8) párhuzamvezetőről.
- Dugja be a készülék valamennyi nem felerősített alkatrészét a házon található tárolórekeszbe (lásd az alábbi táblázatot).

Ábra | Készülék-alkatrész | Tárolódepó
--- | --- | ---
R1 | (6) védőburkolat | Akassza be az alkatrészt a (22) tartó mélyedésébe és a (49) rögzítőkarral szorosra húzza meg
R2 | (39) „Kiegészítő párhuzamvezető“ rögzítőkészlet | Pattintsa be az alkatrészt a (80) tartókba
R2 | (41) elszívó adapter | Tolja be az alkatrészt a (81) tartókba
R3 | Nem használt fűrészlapok | Akassza be a (82) fűrészlap tartóba és rögzítse felette a (14) fedelet a (12) rögzítőanyával
R3 | (15) gyűrűskulcs | Akassza be a (82) fűrészlap tartóba és rögzítse felette a (14) fedelet a (12) rögzítőanyával
R3 | (13) tolófa | Rögzítse a (12) rögzítőanyával
R4 | (37) belső hatlapos csavarkulcs | Tolja be az alkatrészt a (83) tartókba
R4 | (8) párhuzamvezető | Dugja be a párhuzamvezető (36) depójába
R5 | (3) szögvezető | Tolja be az alkatrészt a (23) tartókba
R6 | (52) kiegészítő párhuzamvezető | Dugja bele a kiegészítő párhuzamvezető depójába, majd a (84) tartókapoccsal rögzítse

## Az elektromos kéziszerszám felemelése és szállítása

Az elektromos kéziszerszám szállítása előtt hajtsa végre a következő lépéseket:

- Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Távolítson el minden olyan tartozék alkatrészt, amelyet nem lehet szorosan rögzítve felszerelni az elektromos kéziszerszámra.
  A nem használt fűrészlapokat a szállításhoz, ha lehetséges, egy zárt ládában tárolja.
- Teljesen tolja be a (11) fűrészasztal szélességnövelő lapot és a rögzítéshez nyomja le a (18) szorító fogantyút.
- Tolja teljesen be a (10) fűrészasztal hosszabbítót és húzza meg szorosan a (24) vezetőrudakon a (38) reteszelő csavarokat.
- Csavarja fel a hálózati tápvezetéket a (42) kábeltartó köré.
- A berendezés felemeléséhez vagy szállításához használja a (4) tartófogantyúkat.

- Az elektromos kéziszerszám szállításához mindig csak a szállításra szolgáló alkatrészeket és sohase a védőberendezéseket használja.