# 收納與搬運

## 收納機件（請參考圖 R1−R6）

本電動工具也具備機件收納功能，您可以將某些機件直接固定在電動工具上。

- 將輔助平行擋塊 (52) 從平行擋塊 (8) 上鬆開。
- 將所有零散的機件插入至機殼上各自的專屬收納位置（詳見下表）。

圖片 | 機件 | 收納位置
--- | --- | ---
R1 | 護罩 (6) | 掛在托架 (22) 開口上，然後將夾緊桿 (49) 拉緊以便固定
R2 | 「輔助平行擋塊」固定套件 (39) | 夾在托架 (80) 裡
R2 | 吸塵轉接頭 (41) | 推入至固定夾 (81) 裡
R3 | 不使用的鋸片 | 應掛入至鋸片存庫 (82) 裡，並用固定螺母 (12) 將護蓋 (14) 固定於其上方
R3 | 環形扳手 (15) | 應掛入至鋸片存庫 (82) 裡，並用固定螺母 (12) 將護蓋 (14) 固定於其上方
R3 | 推棒 (13) | 用固定螺母 (12) 將它固定妥當
R4 | 內六角扳手 (37) | 推入至托架 (83) 裡
R4 | 平行擋塊 (8) | 插進平行擋塊存庫 (36) 內
R5 | 角度擋塊 (3) | 推入至固定夾 (23) 裡
R6 | 輔助平行擋塊 (52) | 插進輔助平行擋塊存庫內，然後用固定夾 (84) 將它固定妥當

## 搬運電動工具

搬運電動工具之前必須先執行以下步驟：

- 把電動工具調整至搬運位置。
- 拆除所有無法被固定在電動工具上的配件。
  搬運時必須儘可能把不使用的鋸片放置在密閉盒子中。
- 將鋸台加寬件 (11) 往內推到底，並將緊固握把 (18) 往下壓進行固定。
- 將鋸台延長件 (10) 往內推到底，然後將導桿 (24) 上的鎖定螺栓 (38) 牢牢旋緊。
- 將電源線纏繞在電線托架 (42) 上。
- 請從提把 (4) 處抬高或搬運。

- 搬動電動工具時只能使用搬運裝置。不可以利用防護裝置來搬運電動工具。