# 存储和运输

## 存放机件（参见插图R1−R6）

本电动工具提供了存放机件的机会，您可以将某些机件固定在电动工具上。

- 松开平行限制器(8)上的辅助平行限制器(52)。
- 将所有零散的机件插到壳体的储存箱中（参见下表）。

图片 | 机件 | 储存箱
--- | --- | ---
R1 | 保护盖(6) | 挂入支架(22)的凹槽中并用夹紧杆(49)拧紧
R2 | 辅助平行限制器固定套件(39) | 卡入支架(80)
R2 | 吸尘适配接头(41) | 推入固定夹(81)
R3 | 未使用的锯片 | 挂入锯片箱(82)，将其上方的盖板(14)用固定螺母(12)固定
R3 | 环形扳手(15) | 挂入锯片箱(82)，将其上方的盖板(14)用固定螺母(12)固定
R3 | 推棒(13) | 用固定螺母(12)固定
R4 | 内六角扳手(37) | 推入支架(83)
R4 | 平行限制器(8) | 插入平行限制器库(36)
R5 | 角度挡块(3) | 推入固定夹(23)
R6 | 附加平行限制器(52) | 插入附加平行限制器库，用固定夹(84)固定

## 搬运电动工具

运输电动工具之前必须先执行以下各步骤：

- 将电动工具调整在运输位置上。
- 拆除所有无法固定安装在电动工具上的附件。
  运输时必须尽可能把不使用的锯片放置在封闭的盒子中。
- 将锯台扩展件(11)向内移到底，然后向下按压夹紧手柄(18)来固定。
- 将锯台延长件(10)向内移到底，将止动螺栓(38)在导杆(24)上拧紧。
- 将电源线缠到电线支架(42)上。
- 需要提升或搬运时可使用提柄(4)。

- 搬动电动工具时只能使用运输装置，不可以利用防护装置来运输电动工具。