# Transportna i radna pozicija lista testere

## Transportna pozicija

- Uklonite zaštitni poklopac (6), uklonite umetak za sto (32) i pozicionirajte rascepni klin (7) u najnižem položaju. Ponovo umetnite umetak za sto (32).
- Ručicu (20) obrćite suprotno smeru obrtanja kazaljke na satu, dok se zupci lista testere (33) ne nađu ispod stola za testerisanje (17).
- Gurnite proširenje stola za testerisanje (11) sasvim unutra.
  Pritisnite zateznu dršku (18) nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.

## Radna pozicija

- Pozicionirajte rascepni klin (7) u najvišem položaju neposredno iznad sredine lista testere, ubacite podlogu za sto (32) i montirajte zaštitni poklopac (6).
- Polugu (20) obrćite u pravcu obrtanja kazaljke na satu, dok se gornji zupci lista testere (33) ne nađu oko 3 − 6 mm iznad radnog komada.