# Техникалық мәліметтер

Үстелдік дискілі ара |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000 | 2000 | 1650
Номиналды кернеу | В | 220–240 | 230 | 110
Жиілік | Гц | 50–60 | 50–60 | 50–60
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 4200 | 4200 | 4200
Іске қосу тогының шектеулері |  | ● | ● | ●
Жүріс тежегіші |  | ● | ● | ●
Артық жүктемеден қорғаныс |  | ● | ● | ●
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 35,0 | 35,0 | 35,0
Қорғаныс класы |  | / II | / II | / II
Өлшемдері (алынбалы құрылғы элементтерін қоса)
Ені x қалыңдығы x биіктігі | мм | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Жарамды ара дискілерінің өлшемдері
Ара дискісінің диаметрі | мм | 254 | 254 | 254
Орта диск қалыңдығы | мм | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Тістің мин. қалыңдығы/ауытқу ені | мм | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Саңылау диаметрі | мм | 30 | 30 | 30

Үстелдік дискілі ара |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000 | 2000
Номиналды кернеу | В | 220–240 | 220
Жиілік | Гц | 50–60 | 60
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 4200 | 4200
Іске қосу тогының шектеулері |  | ● | ●
Жүріс тежегіші |  | ● | ●
Артық жүктемеден қорғаныс |  | ● | ●
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 35,0 | 35,0
Қорғаныс класы |  | / II | / II
Өлшемдері (алынбалы құрылғы элементтерін қоса)
Ені x қалыңдығы x биіктігі | мм | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Жарамды ара дискілерінің өлшемдері
Ара дискісінің диаметрі | мм | 254 | 254
Орта диск қалыңдығы | мм | < 2,2 | < 2,2
Тістің мин. қалыңдығы/ауытқу ені | мм | > 2,4 | > 2,4
Саңылау диаметрі | мм | 25,4 | 25,4

Макс. дайындама өлшемдері: қараңыз Макс. дайындама өлшемдері

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.