# Testerisanje

##

- Podesite paralelni graničnik (8) na željenu širinu reza.
- Postavite radni komad na sto za testerisanje ispred zaštitnog poklopca (6).
- Podignite ili spustite list testere pomoću ručice (20) dok se gornji zupci lista testere (33) ne nađu otprilike na 3−6 mm iznad radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Presecite radni komad sa ravnomernim pomeranjem napred.
  Ako primenite preveliki pritisak, vrhovi lista testere mogu da se pregreju i radni komad može da se ošteti.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.

##

- Podesite željeni vertikalni ugao iskošenja lista testere.
  Kada je list testere nagnut nalevo, paralelni graničnik (8) mora da bude desno od lista testere.
- Pratite radne korake prema: videti Testerisanje pravih preseka

##

- Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja na ugaonom graničniku (3).
- Postavite radni komad na profilnu šinu (34).
  Profil ne sme da se nalazi na liniji sečenja. U tom slučaju otpustite nareckanu navrtku (56) i pomerite profilnu šinu.
- Podignite ili spustite list testere pomoću poluge (20) dok se gornji zupci lista testere (33) ne nađu oko 3 − 6 mm iznad radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Jednom rukom radni komad pritiskajte prema profilnoj šini (34) a drugom rukom graničnik ugla lagano pomerajte na točkić za fiksiranje (65) u žlebu vođice (9) prema napred.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.

##

- Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja na ugaonom graničniku (3).
- Ugaoni graničnik(3) mora slobodno da se pokreće u žlebu vođice (9) (levo ili desno). Po potrebi, otpustite nareckani zavrtanj (54).
- Pratite radne korake prema: videti Testerisanje pravih preseka

##

- Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja na ugaonom graničniku (3).
- Povucite zateznu dršku (29) za pokretni klizač do kraja nagore i povucite pokretni klizač (2) ka napred.
- Postavite radni komad na sto za testerisanje ispred zaštitnog poklopca (6).
- Pozicionirajte ugaoni graničnik (3) ispred radnog komada u levi žleb vođice (9). Blokirajte ovaj položaj pritezanjem nareckanog zavrtnja (54).
- Pratite radne korake prema: videti Testerisanje pravih preseka