# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.

##

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Emniyet klapesini (21) yukarı kaldırın.
- Çalıştırmak için yeşil açma tuşuna (70) basın.

##

- Emniyet klapesine (21) basın.

##

Açma/kapama şalteri sıfır gerilim şalteri olup, elektrik kesintilerinden sonra (örneğin çalışma sırasında fişin prizden çıkması sonucu) elektrikli el aletinin tekrar çalışmasını önler.
Elektrikli el aletini sonradan tekrar çalıştırmak için yeşil açma tuşuna (70) tekrar basılmalıdır.