# Sciage

##

- Réglez la butée parallèle (8) à la profondeur de coupe souhaitée.
- Posez la pièce sur la table de sciage devant le capot de protection (6).
- Soulevez ou abaissez la lame de scie à l’aide de la manivelle (20) jusqu’à ce que les dents supérieures de la lame de scie (33) soient positionnées env. 3−6 mm au-dessus de la pièce.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- Sciez la pièce avec une avance régulière.
  Si vous exercez une pression trop importante, les dents de la lame risquent de surchauffer et la pièce risque de subir des dommages.
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.

##

- Réglez l’angle d’inclinaison souhaité.
  Lorsque la lame est inclinée vers la gauche, la butée parallèle (8) doit se trouver à droite de la lame.
- Effectuez les étapes de travail suivantes : voir Sciage de coupes droites

##

- Réglez l’angle d’onglet souhaité sur la butée angulaire (3).
- Placez la pièce sur le rail profilé (34).
  Le profil ne doit pas se trouver le long de la ligne de coupe. Desserrez dans ce cas-là l’écrou moleté (56) et déplacez le rail profilé.
- Soulevez ou abaissez la lame de scie à l’aide de la manivelle (20) jusqu’à ce que les dents supérieures de la lame de scie (33) soient positionnées env. 3 − 6 mm au-dessus de la pièce.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- Poussez la pièce contre le rail profilé (34) avec une main. Placez l’autre main sur le levier de blocage (65) et glissez lentement la butée angulaire vers l’avant dans la rainure de guidage (9).
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.

##

- Réglez l’angle d’onglet souhaité sur la butée angulaire (3).
- La butée angulaire (3) doit pouvoir se déplacer librement dans la rainure de guidage (9) (à gauche ou à droite). Si nécessaire, desserrez la vis moletée (54).
- Effectuez les étapes de travail suivantes : voir Sciage de coupes droites

##

- Réglez l’angle d’onglet souhaité sur la butée angulaire (3).
- Tirez la poignée de serrage (29) du chariot coulissant à fond vers le haut et tirez le chariot coulissant (2) vers l’avant.
- Posez la pièce sur la table de sciage devant le capot de protection (6).
- Positionnez la butée angulaire (3) devant la pièce dans la rainure de guidage de gauche (9). Bloquez cette position en serrant fermement la vis moletée (54).
- Effectuez les étapes de travail suivantes : voir Sciage de coupes droites