# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструмента.

##

- Підніміть захисну кришку (21) вгору.
- Для увімкнення натисніть на зелену кнопку ввімкнення (70).

##

- Натисніть на захисну кришку (21).

##

Вимикач є нульовим вимикачем, що запобігає увімкненню електроінструмента після зникнення напруги (напр., якщо під час роботи буде витягнутий штепсель).
Щоб знову ввімкнути електроінструмент після цього, потрібно знову натиснути на зелену кнопку ввімкнення (70).