# Pjovimas

##

- Nustatykite lygiagrečiąją atramą (8) norimam pjūvio pločiui.
- Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais apsauginį skydą (6).
- Sukite sukamąją rankeną (20), kol pjūklo disko (33) viršutiniai dantys apie 3−6 mm išlįs virš ruošinio.
- Prietaisą įjunkite.
- Pjaukite ruošinį tolygia pastūma.
  Jei per daug spaudžiate, gali perkaisti pjūklo disko kraštelis ir gali būti pažeistas ruošinys.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.

##

- Nustatykite norimą pjūklo disko įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.
  Kai pjūklo diskas palenktas į kairę, lygiagrečioji atrama (8) turi būti pjūklo disko dešinėje.
- Atlikite darbo žingsnius, kaip nurodyta: žr. Tiesių pjūvių pjovimas

##

- Kampinėje atramoje (3) nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Prie profiliuoto bėgelio (34) pridėkite ruošinį.
  Profiliuotis neturi būti pjūvio linijoje. Tokiu atveju atlaisvinkite briaunuotą veržlę (56) ir pastumkite profiluotą bėgelį.
- Sukite sukamąją rankeną (20), kol pjūklo disko (33) viršutiniai dantys apie 3−6 mm išlįs virš ruošinio.
- Prietaisą įjunkite.
- Viena ranka spauskite ruošinį į profiliuotą bėgelį (34), o kita ranka lėtai stumkite kampinį ribotuvą fiksuojamąja rankenėle (65) kreipiamajame griovelyje (9) pirmyn.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.

##

- Kampinėje atramoje (3) nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Kampinis ribotuvas (3) kreipiamajame griovelyje (9) (kairėje arba dešinėje) turi laisvai judėti. Tuo tikslu, jei reikia, atlaisvinkite rantytąjį varžtą (54).
- Atlikite darbo žingsnius, kaip nurodyta: žr. Tiesių pjūvių pjovimas

##

- Kampinėje atramoje (3) nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Slankiojo bėgelio fiksuojamąją rankenėlę (29) kiek galima pakelkite aukštyn ir traukite slankųjį bėgelį (2) pirmyn.
- Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais apsauginį skydą (6).
- Padėkite kampinę atramą (3) priešais ruošinį kairiajame kreipiamajame griovelyje (9). Užfiksuokite šioje padėtyje, t. y. tvirtai užveržkite rantytąjį varžtą (54).
- Atlikite darbo žingsnius, kaip nurodyta: žr. Tiesių pjūvių pjovimas