# Tekniske data

Bordrundsav |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nominel optagen effekt | W | 2000 | 2000 | 1650
Nominel spænding | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvens | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 4200 | 4200 | 4200
Startstrømsbegrænsning |  | ● | ● | ●
Udløbsbremse |  | ● | ● | ●
Overbelastningsbeskyttelse |  | ● | ● | ●
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Kapslingsklasse |  | / II | / II | / II
Mål (inkl. aftagelige maskinelementer)
Bredde x dybde x højde | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter | mm | 254 | 254 | 254
Stamklingetykkelse | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tandtykkelse/udlægning | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Huldiameter | mm | 30 | 30 | 30

Bordrundsav |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nominel optagen effekt | W | 2000 | 2000
Nominel spænding | V | 220–240 | 220
Frekvens | Hz | 50–60 | 60
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 4200 | 4200
Startstrømsbegrænsning |  | ● | ●
Udløbsbremse |  | ● | ●
Overbelastningsbeskyttelse |  | ● | ●
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Kapslingsklasse |  | / II | / II
Mål (inkl. aftagelige maskinelementer)
Bredde x dybde x højde | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter | mm | 254 | 254
Stamklingetykkelse | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tandtykkelse/udlægning | mm | > 2,4 | > 2,4
Huldiameter | mm | 25,4 | 25,4

Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.