# Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo električnega orodja. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da lahko električno orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen
| Med delovanjem električnega orodja z rokami ne segajte v območje žaganja. Pri stiku z žaginim listom obstaja nevarnost poškodbe.
| Nosite zaščitna očala.
| Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
| Nosite masko za zaščito proti prahu.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Uporabljajte zgolj žagine liste ustreznih dimenzij. Premer odprtine mora natančno ustrezati vretenu orodja. Če potrebujete reducirni obroč, morajo njegove dimenzije ustrezati debelini osnovne plošče, premeru odprtine žaginega lista in premeru vretena orodja. Uporabite reducirne obroče, ki so priloženi žaginemu listu. Premer žaginega lista se mora ujemati z navedbo na simbolu.
| a Premer žaginega lista lahko znaša največ 254 mm. b Debelina razpornega klina znaša 2,3 mm. c Smer zob (puščica na žaginem listu) se mora pri žaganju ujemati s smerjo, ki jo označuje puščica na razpornem klinu. b Pri menjavi žaginega lista pazite na to, da širina reza ni manjša od 2,4 mm in debelina osnovne plošče ni večja od 2,2 mm. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do zatikanja razpornega klina v obdelovancu.
| Debelina razpornega klina znaša 2,3 mm. Maksimalna možna višina obdelovanca je 79 mm.
| Prikazuje smer vrtenja vzvoda za spuščanje (transportni položaj) in dviganje (delovni položaj) žaginega lista.
| Prikazuje položaj vzvoda blokirnega mehanizma za pritrditev žaginega lista in položaj pri nastavitvi navpičnega zajeralnega kota (premični žagin list).
| Smer vrtenja narebričenega vijaka za fiksiranje/sproščanje kotnega vodila na potisni mizi.
| Po potrebi naoljite električno orodje na prikazanih mestih.
| Električna orodja zaščitnega razreda II so ojačana ali dvojno izolirana.
| Proizvajalec z oznako CE potrjuje, da je električno orodje skladno z veljavnimi direktivami EU.