# Réglage d’angles d’onglet et d’angles d’inclinaison

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.

## Réglage d’angles d’inclinaison pour coupes biaises (lame de scie) (voir figure D)

Il est possible de régler des angles d’inclinaison de -1° à 47°.

- Desserrez le levier de blocage (26) dans le sens antihoraire.

Remarque : lors du desserrage complet du levier de blocage, la lame de scie bascule sous l’effet de la gravité dans une position correspondant à 30° environ.

- Tirez ou poussez le volant (19) le long de la coulisse jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (64) indique l’angle d’inclinaison souhaité.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage (26).

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles d’inclinaison standard 0° et 45°, des butées réglées en usine ((28), (25)) sont installées.

## Réglage d’angles d’onglet dans le plan horizontal (butée angulaire) (voir figure E)

Remarque : Pour réaliser des coupes effilées (biseaux longs), utilisez les dispositifs appropriés.

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles d’onglet de 60° (vers la gauche) à 60° (vers la droite).

- Desserrez le bouton de blocage (65) (au cas où celui-ci serait serré).
- Tournez la butée angulaire jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (66) affiche l’angle d’onglet souhaité.
- Resserrez le bouton de blocage (65).

Pour un réglage rapide et précis d’angles d’onglet souvent utilisés, des vis de butée (3) sont prévues sur la butée angulaire pour les angles 45° (côté gauche/droite) et 0°.

- Desserrez le bouton de blocage (65) (au cas où celui-ci serait serré).
- Rabattez la tôle de réglage (67) vers l’extérieur.
- Tournez la butée angulaire de sorte que le filetage de la vis de butée souhaitée se trouve à la droite de la tôle de réglage.
- Rabattez la tôle de réglage (67) vers l’intérieur et tournez la butée angulaire jusqu’à ce que le filetage de la vis de butée soit en contact avec la tôle de réglage.
- Resserrez le bouton de blocage (65).