# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Scala graduata per distanza fra lama e guida parallela
(2) | Slitta scorrevole
(3) | Guida angolare
(4) | Impugnatura di trasporto
(5) | Targhetta adesiva di marcatura della linea di taglio
(6) | Copertura di protezione
(7) | Cuneo divisore
(8) | Guida parallela
(9) | Scanalatura di alloggiamento per guida angolare
(10) | Prolunga per banco sega
(11) | Estensione in larghezza per banco sega
(12) | Dado di fissaggio per la copertura del vano portalame e per aggancio del piano scorrevole
(13) | Piano scorrevole
(14) | Copertura del vano portalame
(15) | Chiave ad anello (24 mm; 23 mm)
(16) | Fori di montaggio
(17) | Banco sega
(18) | Impugnatura di serraggio per estensione in larghezza banco sega
(19) | Volantino
(20) | Manovella di sollevamento ed abbassamento della lama
(21) | Sportello di sicurezza dell’interruttore di avvio/arresto
(22) | Supporto di stivaggio copertura di protezione
(23) | Fermaglio di fissaggio per stivaggio della guida angolare
(24) | Asta di guida della prolunga per banco sega
(25) | Battuta per angolo obliquo a 45° (verticale)
(26) | Leva di bloccaggio per regolazione dell’angolo obliquo verticale
(27) | Scala graduata per angolo obliquo (verticale)
(28) | Battuta per angolo obliquo a 0° (verticale)
(29) | Impugnatura di serraggio per slitta scorrevole
(30) | Scanalatura di alloggiamento a V sul banco sega per la guida parallela
(31) | Vite di registrazione forza di serraggio della guida parallela
(32) | Inserto banco
(33) | Lama
(34) | Guida profilata
(35) | Scanalatura di alloggiamento per guida parallela
(36) | Alloggiamento della guida parallela
(37) | Chiave a brugola (5 mm)
(38) | Vite di bloccaggio della prolunga per banco sega
(39) | Kit di fissaggio «Guida parallela supplementare»
(40) | Espulsione dei trucioli
(41) | Adattatore di aspirazione
(42) | Supporto per cavo
(43) | Kit di fissaggio «Prolunga per banco sega»
(44) | Guida a V della guida parallela
(45) | Piastra di base
(46) | Leva di serraggio del cuneo divisore
(47) | Spine di posizionamento per cuneo divisore
(48) | Incavi per inserto banco
(49) | Leva di serraggio della copertura di protezione
(50) | Perno di guida della copertura di protezione
(51) | Impugnatura di serraggio della guida parallela
(52) | Guida parallela supplementare
(53) | Binario di guida della guida angolare
(54) | Vite zigrinata per fissaggio della guida angolare
(55) | Kit di fissaggio «Guida profilata»
(56) | Dado zigrinato per guida profilata
(57) | Copertura inferiore della lama
(58) | Vite di fissaggio della copertura inferiore della lama
(59) | Dado di serraggio
(60) | Leva di bloccaggio dell’alberino
(61) | Flangia di serraggio
(62) | Flangia di serraggio
(63) | Alberino portautensile
(64) | Indicatore angolo (verticale)
(65) | Pomello di fissaggio per angolo obliquo a scelta (orizzontale)
(66) | Indicatore di angolo (orizzontale) sulla guida angolare
(67) | Lamiera di regolazione
(68) | Lente d’ingrandimento
(69) | Indicatore di distanza banco sega
(70) | Tasto di accensione
(71) | Vite con intaglio a croce per regolazione della battuta a 0°
(72) | Vite dell’indicatore angolo (verticale)
(73) | Vite con intaglio a croce per regolazione della battuta a 45°
(74) | Viti esagonali a brugola (5 mm) anteriori per regolazione del parallelismo della lama
(75) | Viti esagonali a brugola (5 mm) posteriori per regolazione del parallelismo della lama
(76) | Vite dell’indicatore di distanza banco sega
(77) | Viti esagonali a brugola (5 mm) per regolazione del parallelismo della guida parallela
(78) | Vite dell’indicatore di distanza guida parallela
(79) | Viti di registrazione per inserto banco
(80) | Supporto di stivaggio kit di fissaggio «Guida parallela supplementare»
(81) | Fermaglio di fissaggio per stivaggio dell’adattatore di aspirazione
(82) | Vano portalame
(83) | Supporto di stivaggio chiave a brugola
(84) | Fermaglio di fissaggio per stivaggio della guida parallela supplementare