# Posisi pengangkutan dan posisi pengoperasian mata gergaji

## Posisi pengangkutan

- Lepaskan tutup pelindung (6), lepaskan sisipan meja (32) dan atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (7) pada posisi paling bawah. Pasang kembali sisipan meja (32).
- Putar engkol (20) berlawanan arah jarum jam hingga gigi mata gergaji (33) berada di bawah meja potong (17).
- Dorong pelebaran meja potong (11) ke dalam sepenuhnya.
  Tekan kenop pengencang (18) ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

## Posisi pengoperasian

- Atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) (7) di posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji, pasang sisipan meja (32) lalu pasang tutup pelindung (6).
- Putar engkol (20) searah jarum jam hingga gigi atas mata gergaji (33) berada sekitar 3 − 6 mm di atas benda kerja.