# Sågbladets transport- och arbetsläge

## Transportläge

- Ta bort skyddskåpan (6), ta bort bordinsatsen (32) och positionera spaltkilen (7) i understa läge. Sätt i bordinsatsen (32) igen.
- Vrid veven (20) motsols tills tänderna på sågbladet (33) befinner sig sågbordet (17).
- Skjut breddningen av sågbordet (11) helt inåt.
  Tryck spänngreppet (18) neråt. Därmed har sågbordsbreddningen fixerats.

## Arbetsläge

- Positionera spaltkilen (7) i det översta läget precis över mitten av sågbladet, sätt in bordinsatsen (32) och montera skyddskåpan (6).
- Vrid veven (20) medsols tills de övre tänderna på sågbladet (33) befinner sig ca. 3−6 mm över arbetsstycket.