# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Скала за растојанието од сечилото за пила до паралелниот граничник
(2) | Подвижни лизгачи
(3) | Аголен граничник
(4) | Рачка за носење
(5) | Налепница за означување на линијата на сечење
(6) | Заштитен поклопец
(7) | Клин за расцепување
(8) | Паралелен граничник
(9) | Водечки жлеб за аголниот граничник
(10) | Продолжеток за маса за сечење
(11) | Проширување за маса за сечење
(12) | Навртка за прицврстување за поклопецот на депото за сечилото за пила и за закачување на подвижната водечка летва
(13) | Подвижна водечка летва
(14) | Поклопец за депото за сечилото за пила
(15) | Прстенест клуч (24 mm; 23 mm)
(16) | Отвори за монтажа
(17) | Маса за сечење
(18) | Затезна рачка за проширување за маса за сечење
(19) | Рачно тркало
(20) | Курбла за подигање и спуштање на листот за пилата
(21) | Сигурносен поклопец на прекинувачот за вклучување-исклучување
(22) | Држач за чување на заштитниот поклопец
(23) | Стеги за чување на аголниот граничник
(24) | Водилка за продолжетокот за маса за сечење
(25) | Граничник за 45°-агол на закосување (вертикално)
(26) | Лост за блокада за подесување на вертикален агол на закосување
(27) | Скала за аголот на закосување (вертикално)
(28) | Граничник за 0°-агол на закосување (вертикално)
(29) | Затезна дршка за подвижните лизгачи
(30) | V-водечки жлеб на масата за сечење за паралелниот граничник
(31) | Завртка за подесување на затезната сила на паралелниот граничник
(32) | Додаток за маса
(33) | Сечило за пила
(34) | Профилна шина
(35) | Водечки жлеб за паралелниот граничник
(36) | Депо за паралелниот граничник
(37) | Клуч со внатрешна шестаголна глава (5 mm)
(38) | Завртка за блокирање на продолжетокот за маса за сечење
(39) | Сет за прицврстување „Дополнителен паралелен граничник“
(40) | Исфрлувач на струготини
(41) | Адаптер за всисување
(42) | Држач за кабелот
(43) | Сет за прицврстување „Продолжеток за маса за сечење“
(44) | V-водилка на паралелниот граничник
(45) | Подна плоча
(46) | Затезен лост на клинот за разделување
(47) | Игли за позиционирање на клинот за разделување
(48) | Отвори за додатокот за маса
(49) | Затезен лост на заштитниот поклопец
(50) | Болцни-водилки на заштитниот поклопец
(51) | Затезна дршка на паралелниот граничник
(52) | Дополнителен паралелен граничник
(53) | Шина-водилка за аголниот граничник
(54) | Завртката со нарецкана глава за фиксирање на аголниот граничник
(55) | Сет за прицврстување „Профилна шина“
(56) | Назабена навртка за профилната шина
(57) | Долен поклопец за сечило на пилата
(58) | Завртка за прицврстување на долниот поклопец на сечилото за пила
(59) | Затезна навртка
(60) | Лост за блокада на вретеното
(61) | Стезна прирабница
(62) | Приклучна прирабница
(63) | Вретено на алатот
(64) | Агломер (вертикално)
(65) | Копче за фиксирање на саканиот агол на закосување (хоризонтално)
(66) | Агломер (хоризонтално) на аголниот граничник
(67) | Лим за подесување
(68) | Лупа
(69) | Показател на растојание на масата за пила
(70) | Копче за вклучување
(71) | Крстест одвртувач за подесување на граничникот 0°
(72) | Завртка за агломерот (вертикално)
(73) | Крстест одвртувач за подесување на граничникот 45°
(74) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) од предната страна за подесување на паралелноста на сечилото за пила
(75) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) од задната страна за подесување на паралелноста на сечилото за пила
(76) | Завртка за показателот на растојание на масата за пила
(77) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) за подесување на паралелноста на паралелниот граничник
(78) | Завртка за показателот на растојание на паралелниот граничник
(79) | Завртки за подесување со додаток за маса
(80) | Држач за чување на сетот за прицврстување „Дополнителен паралелен граничник“
(81) | Стеги за чување на адаптерот за всисување
(82) | Депо за сечило за пила
(83) | Држач за чување на клучот со внатрешна шестаголна глава
(84) | Стеги за чување на дополнителниот паралелен граничник