# รายการสิ่งของที่จัดส่ง

ก่อนใช้เครื่องทำงานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้จัดส่งมาด้วยหรือไม่:

รายการสิ่งของที่จัดส่ง

- เลื่อยตั้งโต๊ะพร้อมใบเลื่อย (33) และลิ่มแยก (7)ติดตั้งมาแล้ว
- ฉากหยุดมุม (3)
- รางโปรไฟล์ (34)
- ชุดยึด "รางโปรไฟล์" (55)(เพลตนำ น๊อตหัวเป็นสัน สกรู ประเก็นวงแหวน)
- แผงกำหนดแนวขนาน (8)
- แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (52)
- ชุดยึด "แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม" (39)(สกรูยึด 3 ตัว ประเก็นวงแหวน 3 ชิ้น น๊อตปีก 3 ตัว)
- กระบังป้องกัน (6)
- ส่วนขยายโต๊ะ (10)
- ชุดยึด "ส่วนขยายโต๊ะ" (43) (สกรูยึด 2 ตัว ประเก็นวงแหวน 2 ชิ้น น๊อตปีก 1 ตัว)
- เสียบประแจขันหกเหลี่ยม (37)
- ประแจแหวน (15)
- แผ่นครอบใบเลื่อย (14)
- เสียบไม้ดัน (13)
- แผ่นแทรกโต๊ะ (32)
- ข้อต่อท่อดูดออก (41)

หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดที่อาจมี ก่อนใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่อไปต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนชำรุดเล็กน้อยใดๆ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะได้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวว่าทำงานอย่างถูกต้องและติดขัดหรือไม่ หรือมีชิ้นส่วนเสียหายหรือไม่ ชิ้นส่วน‌ทั้งหมด‌ต้อง‌ติดตั้ง‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด‌เพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ไม่ผิดพลาด ‌ท่านต้องส่งเครื่องไปยังโรงซ่อมที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและชิ้นส่วนที่เสียหายอย่างถูกต้อง

##

- ปลายไขควงร่อง
- ไขควงปากแฉก
- เกจวัดมุมต้องทาบ