# Dotazione

Prima di mettere in funzione l’elettroutensile per la prima volta, accertarsi che siano effettivamente presenti tutte le parti riportate di seguito:

Elenco accessori in dotazione

- Banco sega con lama (33) montata e cuneo divisore (7)
- Guida angolare (3)
- Guida profilata (34)
- Kit di fissaggio «Guida profilata» (55) (lamiera di guida, dado zigrinato, vite, rondella)
- Guida parallela (8)
- Guida parallela supplementare (52)
- Kit di fissaggio «Guida parallela supplementare» (39) (3 viti di fissaggio, 3 rondelle, 3 dadi ad alette)
- Copertura di protezione (6)
- Prolunga per banco (10)
- Kit di fissaggio «Prolunga per banco» (43) (2 viti di fissaggio, 2 rondelle, 1 chiave fissa)
- Chiave a brugola (37)
- Chiave ad anello (15)
- Copertura del vano portalame (14)
- Piano scorrevole(13)
- Inserto banco (32)
- Adattatore di aspirazione (41)

Avvertenza: Verificare che l’elettroutensile non presenti danni.
Prima di ogni utilizzo dell’elettroutensile, esaminare accuratamente i dispositivi di protezione o eventuali parti lievemente danneggiate, per accertarsi che funzionino correttamente. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente e che non si blocchino ed accertarsi che non vi siano componenti danneggiati. Tutte le parti devono essere montate correttamente e secondo tutte le condizioni previste, per garantire un perfetto funzionamento.
In caso di dispositivi di protezione e parti danneggiati si deve provvedere a far eseguire una riparazione oppure una sostituzione degli stessi rivolgendosi ad un’officina specializzata munita di debita autorizzazione.

##

- Cacciavite ad intaglio
- Cacciavite a croce
- Calibro angolare