# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Stupnica vzdialenosti pílového listu od paralelného dorazu
(2) | Posuvné sane
(3) | Uhlový doraz
(4) | Rukoväť na prenášanie
(5) | Nálepka na označenie línie rezu
(6) | Ochranný kryt
(7) | Štrbinový klin
(8) | Paralelný doraz
(9) | Vodiaca drážka pre uhlový doraz
(10) | Predĺženie rezacieho stola
(11) | Rozšírenie rezacieho stola
(12) | Upevňovacia matica na upevnenie krytu zásobníka pílových listov a na zavesenie paličky na posúvanie obrobku
(13) | Posúvač obrobku
(14) | Kryt zásobníka pílových listov
(15) | Prstencový kľúč (24 mm; 23 mm)
(16) | Montážne otvory
(17) | Rezací stôl
(18) | Upevňovacia rukoväť pre rozšírenie rezacieho stola
(19) | Ručné koleso
(20) | Kľuka na zdvíhanie a spúšťanie pílového listu
(21) | Poistná klapka vypínača
(22) | Držiak na odkladanie ochranného krytu
(23) | Upevňovacia zvierka na odkladanie uhlového dorazu
(24) | Vodiaca tyč predĺženia rezacieho stola
(25) | Doraz pre uhol zošikmenia 45° (vertikálne)
(26) | Aretačná páčka na nastavovanie vertikálneho uhla zošikmenia
(27) | Stupnica pre uhol zošikmenia (vertikálne)
(28) | Doraz pre uhol zošikmenia 0° (vertikálne)
(29) | Upínacia rukoväť pre posuvné sane
(30) | Vodiaca drážka tvaru V na rezacom stole pre paralelný doraz
(31) | Skrutka na presné nastavenie pre silu upnutia paralelného dorazu
(32) | Vložka stola
(33) | Pílový list
(34) | Profilová lišta
(35) | Vodiaca drážka pre paralelný doraz
(36) | Priestor pre paralelný doraz
(37) | Kľúč s vnútorným šesťhranom (5 mm)
(38) | Aretačná skrutka predĺženia rezacieho stola
(39) | Upevňovacia súprava „Prídavný paralelný doraz“
(40) | Otvor na vyhadzovanie triesok
(41) | Odsávací adaptér
(42) | Držiak kábla
(43) | Upevňovacia súprava „Predĺženie rezacieho stola“
(44) | Vedenie tvaru V paralelného dorazu
(45) | Základná doska
(46) | Upínacia páčka štrbinového klinu
(47) | Pozičné kolíky pre štrbinový klin
(48) | Výrezy pre vložku stola
(49) | Upínacia páčka ochranného krytu
(50) | Vodiaci čap ochranného krytu
(51) | Upevňovacia rukoväť paralelného dorazu
(52) | Prídavný paralelný doraz
(53) | Vodiaca koľajnička uhlového dorazu
(54) | Skrutka s ryhovanou hlavou na zafixovanie uhlového dorazu
(55) | Upevňovacia súprava „Profilová lišta“
(56) | Ryhovaná matica pre profilovú lištu
(57) | Dolný kryt pílového listu
(58) | Upevňovacia skrutka dolného krytu pílového listu
(59) | Upínacia matica
(60) | Aretačná páčka vretena
(61) | Upínacia príruba
(62) | Upevňovacia príruba
(63) | Vreteno náradia
(64) | Ukazovateľ uhla (vertikálne)
(65) | Aretačný gombík pre ľubovoľný uhol zošikmenia (horizontálne)
(66) | Ukazovateľ uhla (horizontálne) na uhlovom doraze
(67) | Nastavovací plech
(68) | Lupa
(69) | Ukazovateľ vzdialenosti rezacieho stola
(70) | Tlačidlo vypínača
(71) | Krížová skrutka na nastavenie dorazu 0°
(72) | Skrutka pre ukazovateľ uhla (vertikálne)
(73) | Krížová skrutka na nastavenie dorazu 45°
(74) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) na nastavenie rovnobežnosti pílového listu
(75) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) vzadu na nastavenie rovnobežnosti pílového listu
(76) | Skrutka ukazovateľa vzdialenosti rezacieho stola
(77) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) na nastavenie rovnobežnosti paralelného dorazu
(78) | Skrutka ukazovateľa vzdialenosti paralelného dorazu
(79) | Nastavovacie skrutky pre vložku stola
(80) | Držiak na odkladanie upevňovacej súpravy „Prídavný paralelný doraz“
(81) | Upevňovacia zvierka na odkladanie odsávacieho adaptéra
(82) | Zásobník pílových listov
(83) | Držiak na uloženie kľúča s vnútorným šesťhranom
(84) | Upevňovacia zvierka na uloženie prídavného paralelného dorazu