# Menggergaji

##

- Atur mistar sejajar (8) pada lebar pemotongan yang diinginkan.
- Letakkan benda kerja di atas meja potong di depan tutup pelindung (6).
- Gunakan engkol (20) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (33) berada pada posisi sekitar 3 − 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Gergaji benda kerja dengan dorongan yang merata.
  Jika terlalu banyak tekanan yang diberikan, ujung mata gergaji dapat menjadi terlalu panas dan merusak benda kerja.
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

##

- Atur sudut potong vertikal mata gergaji yang diinginkan.
  Jika mata gergaji dimiringkan ke kiri, mistar sejajar (8) harus berada di sisi kanan mata gergaji.
- Ikuti langkah kerja sesuai: lihat Menggergaji lurus

##

- Atur sudut potong horizontal yang diinginkan pada mistar sudut (3).
- Letakkan benda kerja pada rel profil (34).
  Profil tidak boleh berada pada garis pemotongan. Pada situasi ini, kendurkan mur bergerigi (56) dan geser rel profil.
- Gunakan engkol (20) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (33) berada pada posisi sekitar 3 − 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Tekan benda kerja pada rel profil (34) dengan satu tangan sementara tangan satunya berada pada kenop pengunci (65) untuk mendorong mistar sudut perlahan ke depan di dalam alur pemandu (9).
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

##

- Atur sudut potong horizontal yang diinginkan pada mistar sudut (3).
- Mistar sudut (3) harus bergerak dengan bebas di alur pemandu (9) (kiri atau kanan). Untuk melakukan hal tersebut, kendurkan sekrup bergerigi (54) jika perlu.
- Ikuti langkah kerja sesuai: lihat Menggergaji lurus

##

- Atur sudut potong horizontal yang diinginkan pada mistar sudut (3).
- Tarik kenop pengencang (29) untuk meja geser ke atas sepenuhnya dan tarik meja geser (2) ke depan.
- Letakkan benda kerja di atas meja potong di depan tutup pelindung (6).
- Posisikan mistar sudut (3) di depan benda kerja pada alur pemandu kiri (9). Kunci posisi ini dengan mengencangkan sekrup bergerigi (54).
- Ikuti langkah kerja sesuai: lihat Menggergaji lurus