# Inställning av parallellanslag

Parallellanslaget (8) positioneras till vänster (svart skala) eller höger (silverfärgad skala) om sågbladet. Markeringen i luppen (68) visar inställt avstånd för parallellanslaget till sågbladet på skalan (1).
Positionera parallellanslaget på önskad sida om sågbladet.

## Ställa in parallellanslaget
vid ej utdraget sågbord

- Lossa spänngreppet (51) på parallellanslaget (8). Skjut parallellanslaget tills markeringen i luppen (68) visar önskat avstånd till sågbladet.
  När sågbordet inte är utdraget gäller texten nedtill på den silvriga skalan (1).
- För att fixera, tryck spänngreppet (51) neråt igen.

## Ställa in parallellanslaget
vid utdraget sågbord (se bild F)

- Positionera parallellanslaget till höger om sågklingan.
  Förskjut parallellanslaget tills markeringen i luppen (68) visar 33 cm på den undre skalan.
  För att fixera, tryck spänngreppet (51) neråt igen.
- Dra spänngreppet (18) för sågbordsbreddningen helt uppåt.
- Dra ut sågbordsbreddningen (11) utåt tills avståndsindikatorn (69) visar önskat avstånd till sågbladet på den övre skalan.
- Tryck spänngreppet (18) neråt.
  Därmed har sågbordsbreddningen fixerats.