# Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.
- Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi máy.

- Ngay khi bạn cần một dụng cụ phụ trợ, hãy tháo cẩn thận ra khỏi vị trí cất giữ.

##

Hướng dẫn: Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi định vị.

- Hãy xoay tay quay (20) theo chiều kim đồng hồ cho đến cữ chặn, để lưỡi cưa (33) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Nới lỏng cần kẹp (46).
- Hãy đẩy dao tách lớp (7) theo chiều cần kẹp (46), đến khi nó được kéo lên trên.
- Hãy kéo dao tách lớp lên trên, để nó được đặt chính xác qua phần giữa của lưỡi cưa.
- Hãy cho khớp cả hai chân cắm (47) vào các lỗ khoan bên dưới ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp lại (46).

##

- Hãy móc chi tiết gài bàn (32) vào các khe hở sau (48) của trục dụng cụ.
- Đẩy chi tiết gài bàn xuống dưới.
- Hãy ấn lên chi tiết gài bàn, cho đến khi nó khớp vào trục dụng cụ phía trước.

Mặt trước của chi tiết gài bàn (32) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cưa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cưa một chút.

##

Hướng dẫn: Chỉ lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp được đặt ở vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa (xem Hình minh họa b2). Không lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp ở vị trí dưới cùng (Tình trạng giao hàng hoặc vị trí cưa rãnh) (xem Hình minh họa b1).

- Nới lỏng cần kẹp (49) và lấy nắp bảo vệ ra (6) khỏi giá đỡ (22).
- Giữ chặt bộ phận bảo vệ lưỡi cưa của nắp bảo vệ bằng một tay (ray kim loại trên) (6) và giữ cần kẹp (49) hướng lên trên bằng tay kia.
- Hãy đẩy bu lông dẫn hướng (50) ra sau vào rãnh của dao tách lớp (7).
- Hãy dẫn nắp bảo vệ (6) xuống dưới, đến khi bộ phận bảo vệ lưỡi cưa (ray kim loại trên) song song với bề mặt của bàn cưa (17).
- Ấn cần khóa giữ cố định (49) xuống. Cần kẹp phải khớp có thể cảm nhận có hoặc nghe rõ và nắp bảo vệ (6) phải được lắp chặt và an toàn.

- Vui lòng kiểm tra xem nắp bảo vệ có chuyển động trơn tru không trước khi sử dụng. Không sử dụng dụng cụ điện, nếu nắp bảo vệ chuyển động không tự do và không đóng ngay lập tức.

##

Sử dụng bộ vít định vị „Bàn Cưa mở rộng“ (43) để lắp (2 Vít cố định, 2 vòng đệm, 1 chìa vặn hình dĩa).

- Vặn bàn cưa mở rộng (10) vào các thanh dẫn hướng (24). Muốn vậy, hãy cố định thanh dẫn hướng với chìa vặn hình dĩa, trong khi siết chặt vít cố định bằng chìa vặn lục giác.
  Khi thực hiện công việc này, các rãnh của bàn cưa mở rộng phải hướng lên trên.

##

Thanh cữ (8) có thể được lắp ở bên trái hoặc bên phải từ lưỡi cưa.

- Nới lỏng quai kẹp (51) của thanh cữ (8). Vì vậy, thanh dẫn hướng V (44) được khớp vào.
- Trước hết hãy lắp thanh cữ có thanh dẫn hướng V vào rãnh dẫn hướng (30) của bàn cưa. Sau đó hãy định vị thanh cữ trong rãnh dẫn hướng trước (35) của bàn cưa.
  Dưỡng cặp cạnh giờ đây có thể chuyển dịch về bất kỳ vị trí nào.
- Để siết chặt thanh cữ hãy ấn tay kẹp (51) xuống dưới.

##

Để cưa chi tiết gia công hẹp và cưa góc chéo thẳng đứng bạn phải lắp thanh cữ bổ sung (52) vào thanh cữ (8).
Thanh cữ phụ có thể được lắp bên trái hoặc bên phải ở thanh cữ (8) tùy theo nhu cầu.

Sử dụng bộ vít định vị „Thanh cữ phụ“ (39) để lắp (2 Vít cố định, 2 vòng đệm, 2 đai ốc tai hồng).

- Hãy đẩy vít cố định qua lỗ khoan bên ở thanh cữ (8).
- Đầu các bu-lông được sử dụng như một vật dẫn hướng cho dưỡng cặp cạnh phụ.
- Hãy đẩy thanh cữ phụ (52) qua các đầu của vít cố định.
- Đặt vòng đệm lên vít định vị và siết chặt vít bằng đai ốc tai hồng.

##

- Hãy dẫn ray (53) của cữ chặn góc (3) vào một trong các rãnh dẫn hướng cho sẵn (9) của bàn cưa.

Hướng dẫn: Vị trí của cữ chặn góc có thể được cố định ở trong rãnh dẫn hướng bên trái bằng cách siết chặt vít đầu có khía (54) trên bàn trượt (2).

Để tạo các phôi gia công dài tốt hơn, cữ chặn góc có thể được mở rộng bằng thanh biên dạng (34).

- Lắp thanh biên dạng nhờ bộ vít định vị (55) vào cữ chặn góc nếu cần.