# Аралау үстелін үлкейту

Ұзын және ауыр дайындамалар бос басында басылып тірелуі керек.

##

Аралау үстелінің кеңейтімі (11) аралау үстелін (17) оңға қарай кеңейтеді.

- Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқаны (18) толығымен жоғары қарай тартыңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтімін (11) қажетті ұзындыққа дейін сыртқа қарай тартыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (18) төмен қарай итеріңіз. Сонда аралау үстелінің кеңейтімі бекітіледі.

##

Аралау үстелінің ұзартқышы (10) аралау үстелін (17) артқа қарай ұзартады.

- Сол жақ бағыттауыш қарнақтағы бұғаттау бұрандасын (38) босатыңыз.
- Аралау үстелінің ұзартқышын (10) қажетті ұзындыққа шейін сыртқа тартыңыз.
- Орнын бекіту үшін бұғаттау бұрандасын (38) тартып қойыңыз.

Ауыр дайындамалар үшін аралау үстелінің ұзартқышын қажетінше тіреу қажет.

##

Жылжыма бөлшек (2) ені ең көбі 350 мм құрайтын дайындамаларды аралауға мүмкіндік береді.
Оған қоса аралау кезінде бұрыштық тірекпен (3) бірге ең бастысы жоғары дәлдікке қол жеткізіледі қараңыз Көлденең еңіс бұрыштарын жылжыма бөлшек көмегімен аралау.

- Жылжыма бөлшекке арналған қысқыш тұтқаны (29) толығымен жоғары қарай тартыңыз.
  Осылайша жылжыма бөлшекті алға және артқа тірелгенше жылжытуға болады.