# การเลื่อย

##

- ปรับแผงกำหนดแนวขนาน (8) ตามความกว้างการตัดที่ต้องการ
- วางชิ้นงานบนโต๊ะเลื่อยที่ด้านหน้ากระบังป้องกัน (6)
- ยกหรือลดใบเลื่อยด้วยข้อเหวี่ยง (20) จนฟันบนของใบเลื่อย (33) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดสวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้า
- เลื่อยผ่านชิ้นงานด้วยอัตราป้อนคงที่
  หากใช้แรงกดมากเกินไป ปลายใบเลื่อยอาจร้อนเกินไปและชิ้นงานอาจเสียหายได้
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท

##

- ปรับตั้งมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ต้องการ
  เมื่อใบเลื่อยเอียงไปทางซ้าย แผงกำหนดแนวขนาน (8) ต้องอยู่ทางด้านขวาของใบเลื่อย
- ทำตามขั้นตอนการทำงาน: ดู การเลื่อยตัดตรง

##

- ปรับมุมเอียงในแนวนอนที่ต้องการที่ฉากหยุดมุม (3)
- วางชิ้นงานทาบกับรางโปรไฟล์ (34)
  โปรไฟล์ต้องไม่อยู่ในแนวเส้นตัด ในกรณีนี้ให้ให้คลายน๊อตหัวเป็นสัน (56) ออกและเปลี่ยนตำแหน่งรางโปรไฟล์
- ยกหรือลดใบเลื่อยด้วยข้อเหวี่ยง (20) จนฟันบนของใบเลื่อย (33) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดสวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้า
- กดชิ้นงานทาบกับรางโปรไฟล์ (34) ด้วยมือข้างหนึ่ง และจับลูกบิดล็อค (65) เพื่อเลื่อนฉากหยุดมุมไปข้างหน้าในร่องนำ (9) อย่างช้าๆ ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า และรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท

##

- ปรับมุมเอียงในแนวนอนที่ต้องการที่ฉากหยุดมุม (3)
- ฉากหยุดมุม (3) ต้องเคลื่อนที่อย่างอิสระในร่องนำ (9) (ซ้ายหรือขวา) หากจำเป็น ให้คลายสกรูตอก (54)
- ทำตามขั้นตอนการทำงาน: ดู การเลื่อยตัดตรง

##

- ปรับมุมเอียงในแนวนอนที่ต้องการที่ฉากหยุดมุม (3)
- ดึงที่จับ (29) สำหรับที่จับแคร่เลื่อนขึ้นจนสุดและดึงแคร่เลื่อน (2) ไปทางด้านหน้า
- วางชิ้นงานบนโต๊ะเลื่อยที่ด้านหน้ากระบังป้องกัน (6)
- จัดตำแหน่งฉากหยุดมุม (3) หน้าชิ้นงานให้เข้าในร่องนำด้านซ้าย (9) ล็อคตำแหน่งนี้ได้โดยขันสกรูตอก (54)
- ทำตามขั้นตอนการทำงาน: ดู การเลื่อยตัดตรง