# Tehniskie dati

Galda ripzāģis |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nominālā ieejas jauda | W | 2000 | 2000 | 1650
Nominālais spriegums | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvence | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Palaišanas strāvas ierobežošana |  | ● | ● | ●
Izskrējiena bremze |  | ● | ● | ●
Aizsardzība pret pārslodzi |  | ● | ● | ●
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Aizsardzības klase |  | / II | / II | / II
Izmēri (kopā ar noņemamajiem instrumenta elementiem)
Platums x garums x augstums | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs | mm | 254 | 254 | 254
Pamatnes plāksnes biezums | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. asmens zobu biezums/izliece | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Centrālā atvēruma diametrs | mm | 30 | 30 | 30

Galda ripzāģis |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nominālā ieejas jauda | W | 2000 | 2000
Nominālais spriegums | V | 220–240 | 220
Frekvence | Hz | 50–60 | 60
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min–1 | 4200 | 4200
Palaišanas strāvas ierobežošana |  | ● | ●
Izskrējiena bremze |  | ● | ●
Aizsardzība pret pārslodzi |  | ● | ●
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Aizsardzības klase |  | / II | / II
Izmēri (kopā ar noņemamajiem instrumenta elementiem)
Platums x garums x augstums | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs | mm | 254 | 254
Pamatnes plāksnes biezums | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. asmens zobu biezums/izliece | mm | > 2,4 | > 2,4
Centrālā atvēruma diametrs | mm | 25,4 | 25,4

Maksimālie apstrādājamā priekšmeta izmēri: skatīt tabulu skatīt Apstrādājamā priekšmeta maksimālie izmēri

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.