# Caractéristiques techniques

Scie circulaire à table |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 | 2 000 | 1 650
Tension nominale | V | 220–240 | 230 | 110
Fréquence | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Régime à vide | tr/min | 4 200 | 4 200 | 4 200
Limitation du courant de démarrage |  | ● | ● | ●
Frein d’arrêt immédiat |  | ● | ● | ●
Protection contre les surcharges |  | ● | ● | ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Classe de protection |  | / II | / II | / II
Dimensions (y compris les éléments amovibles)
Largeur x profondeur x hauteur | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame de scie | mm | 254 | 254 | 254
Épaisseur de corps de lame | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Épaisseur/avoyage mini des dents | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diamètre d’alésage | mm | 30 | 30 | 30

Scie circulaire à table |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 | 2 000
Tension nominale | V | 220–240 | 220
Fréquence | Hz | 50–60 | 60
Régime à vide | tr/min | 4 200 | 4 200
Limitation du courant de démarrage |  | ● | ●
Frein d’arrêt immédiat |  | ● | ●
Protection contre les surcharges |  | ● | ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Classe de protection |  | / II | / II
Dimensions (y compris les éléments amovibles)
Largeur x profondeur x hauteur | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame de scie | mm | 254 | 254
Épaisseur de corps de lame | mm | < 2,2 | < 2,2
Épaisseur/avoyage mini des dents | mm | > 2,4 | > 2,4
Diamètre d’alésage | mm | 25,4 | 25,4

Dimensions maximales de la pièce : voir Dimensions maximales de la pièce

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.