# Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-værktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af el-værktøjet.

Symboler og deres betydning
| Hold hænderne væk fra saveområdet, når el-værktøjet kører. Hvis du berører savklingen, kan du komme til skade.
| Brug sikkerhedsbriller.
| Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.
| Brug støvmaske.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Vær opmærksom på savklingens mål. Huldiameteren skal passe til værktøjsspindlen, og der må ikke være slør. Hvis det er nødvendigt at anvende et reduktionsstykke, skal du sikre, at reduktionsstykket er dimensioneret til stamklingetykkelsen og savklingens huldiameter samt værktøjsspindlens diameter. Anvend så vidt muligt det reduktionsstykke, der følger med savklingen. Savklingens diameter skal svare til oplysningerne på symbolet.
| a Savklingens diameter må maksimalt være 254 mm. b Spalteknivens tykkelse er 2,3 mm. c Tændernes skæreretning (pilretning på savklingen) skal stemme overens med pilretningen på spaltekniven. d Sørg ved skift af savklingen for, at skærebredden ikke er mindre end 2,4 mm, og at stamklingens tykkelse ikke er større end 2,2 mm. Ellers er der fare for, at spaltekniven sætter sig fast i emnet.
| Spalteknivens tykkelse er 2,3 mm. Den maks. mulige emnehøjde er 79 mm.
| Viser omdrejningsretningen for håndsvinget til sænkning (Transportstilling) og hævning (Arbejdsstilling) af savklingen.
| Viser låsearmens stilling til låsning af savklingen og til indstilling af den lodrette geringsvinkel (savklingen kan svinges).
| Viser fingerskruens drejeretning til fastgørelse/løsning af vinkelanslaget på skubbebordet.
| Smør de egnede steder på el-værktøjet med olie efter behov.
| El-værktøjer i kapslingsklasse II er forstærket og dobbeltisoleret.
| Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at el-værktøjet opfylder de gældende EU-bestemmelser.