# Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) | Verdeelschaal voor afstand zaagblad tot parallelgeleider
(2) | Duwslede
(3) | Verstekgeleider
(4) | Draaggreep
(5) | Sticker voor markering van de zaaglijn
(6) | Veiligheidsafdekking
(7) | Spouwmes
(8) | Parallelgeleider
(9) | Geleidegroef voor verstekgeleider
(10) | Zaagtafelverlenging
(11) | Zaagtafelverbreding
(12) | Bevestigingsmoer voor afdekking van zaagbladdepot en voor ophangen van duwlat
(13) | Duwlat
(14) | Afdekking van zaagbladdepot
(15) | Ringsleutel (24 mm; 23 mm)
(16) | Boorgaten voor montage
(17) | Zaagtafel
(18) | Spangreep voor zaagtafelverbreding
(19) | Handwiel
(20) | Kruk voor omhoog en omlaag bewegen van zaagblad
(21) | Veiligheidsklep van aan/uit-schakelaar
(22) | Houder voor het opbergen van de veiligheidsafdekking
(23) | Bevestigingsklem voor het opbergen van de verstekgeleider
(24) | Geleidestang van de zaagtafelverlenging
(25) | Aanslag voor 45°-verstekhoek (verticaal)
(26) | Vastzethendel voor het instellen van verticale verstekhoeken
(27) | Verdeelschaal voor verstekhoeken (verticaal)
(28) | Aanslag voor 0°-verstekhoek (verticaal)
(29) | Spangreep voor duwslede
(30) | V-geleidegroef op zaagtafel voor parallelgeleider
(31) | Afstelschroef voor spankracht van de parallelgeleider
(32) | Tafelinzetstuk
(33) | Zaagblad
(34) | Profielrail
(35) | Geleidingsgroef voor parallelgeleider
(36) | Depot van parallelgeleider
(37) | Binnenzeskantsleutel (5 mm)
(38) | Vastzetschroef van de zaagtafelverlenging
(39) | Bevestigingsset „Extra parallelgeleider“
(40) | Spaanafvoer
(41) | Afzuigadapter
(42) | Kabelhouder
(43) | Bevestigingsset „Zaagtafelverlenging“
(44) | V-geleiding van de parallelgeleider
(45) | Bodemplaat
(46) | Klemhendel van het spouwmes
(47) | Positiepennen voor spouwmes
(48) | Uitsparingen voor tafelinzetstuk
(49) | Klemhendel van de veiligheidsafdekking
(50) | Geleidingsbout van de veiligheidsafdekking
(51) | Spangreep van parallelgeleider
(52) | Extra parallelgeleider
(53) | Geleiderail van verstekgeleider
(54) | Kartelschroef voor het vastzetten van de verstekgeleider
(55) | Bevestigingsset „Profielrail“
(56) | Kartelmoer voor profielrail
(57) | Onderste zaagbladafdekking
(58) | Bevestigingsschroef van onderste zaagbladafdekking
(59) | Spanmoer
(60) | Hendel voor blokkering uitgaande as
(61) | Spanflens
(62) | Opnameflens
(63) | Uitgaande as
(64) | Hoekaanduiding (verticaal)
(65) | Vastzetknop voor willekeurige verstekhoeken (horizontaal)
(66) | Hoekaanduiding (horizontaal) op verstekgeleider
(67) | Instelplaat
(68) | Loep
(69) | Afstandsaanduiding zaagtafel
(70) | Inschakelknop
(71) | Kruiskopschroef voor het instellen van de aanslag 0°
(72) | Schroef voor hoekaanduiding (verticaal)
(73) | Kruiskopschroef voor het instellen van de aanslag 45°
(74) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) voor voor het instellen van de parallelliteit van het zaagblad
(75) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) achter voor het instellen van de parallelliteit van het zaagblad
(76) | Schroef voor afstandsaanduiding zaagtafel
(77) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) voor het instellen van de parallelliteit van de parallelgeleider
(78) | Schroef voor afstandsaanduiding parallelgeleider
(79) | Afstelschroeven voor tafelinzetstuk
(80) | Houder voor het opbergen van de bevestigingsset „Extra parallelgeleider“
(81) | Bevestigingsklem voor het opbergen van de afzuigadapter
(82) | Zaagbladdepot
(83) | Houder voor het opbergen van de binnenzeskantsleutel
(84) | Bevestigingsklem voor het opbergen van de extra parallelgeleider