# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

##

- Rabattez le volet de sécurité (21) vers le haut.
- Pour la mise en service, appuyez sur le bouton d'allumage vert (70).

##

- Appuyez sur le couvercle de protection (21).

##

L’interrupteur Marche/Arrêt est un interrupteur à tension nulle qui évite un redémarrage de l’outil électroportatif après une interruption de courant (par ex. un retrait de la fiche de secteur pendant la mise en service).
Pour remettre l’outil électroportatif en marche, appuyez à nouveau sur la touche Marche verte (70).