# 維修和清潔

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

##

每次工作結束後都要使用壓縮空氣或軟刷清除機器上的灰塵和鋸屑。

##

潤滑劑：
機油 SAE 10/SAE 20

- 視需要潤滑電動工具，請在指示的位置添加潤滑油（請參考圖 S）。

經過授權的博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行上述工作。

- 潤滑油、清潔劑必須以符合環保要求的方式進行廢棄處置。請您務必遵守相關法律規定。

##

製造商提供的方法：

- 緩速起動
- 提供特別為了降低噪音而研發的鋸片

操作者自己能做的措施：

- 將機器安裝在穩固的工作面上，可以降低震動
- 使用具備降低噪音功效的鋸片
- 定期清潔鋸片和電動工具