# Agrandissement de la table de sciage

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

##

L'extension de table de sciage (11) élargit la table de sciage (17) sur la droite.

- Tirez la poignée de serrage (18) de l'extension de table de sciage complètement vers le haut.
- Tirez l'extension de table de sciage (11) vers l'extérieur jusqu'à la longueur souhaitée.
- Enfoncez la poignée de serrage (18) vers le bas. L'extension de table de sciage est fixée.

##

La rallonge de table de sciage (10) prolonge la table de sciage (17) vers l'arrière.

- Desserrez la vis de blocage (38) de la barre de guidage gauche.
- Tirez vers l’extérieur la rallonge (10) jusqu’à la longueur souhaitée.
- Pour bloquer la position, serrez la vis de blocage (38).

Pour les pièces lourdes, il se peut que vous deviez vous aider de la rallonge de table de sciage.

##

Le chariot coulissant (2) permet de scier des pièces jusqu'à une largeur maximale de 350 mm.
Simultanément, vous obtenez une plus grande précision de sciage, notamment en association avec la butée angulaire (3) voir Réalisation de coupes d’onglet sur le plan horizontal à l’aide du chariot coulissant.

- Tirez la poignée de serrage (29) du chariot coulissant complètement vers le haut.
  Ceci permet de déplacer le chariot coulissant vers l’avant et vers l’arrière jusqu’à la butée.