# Date tehnice

Ferăstrău circular de banc |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Putere nominală | W | 2000 | 2000 | 1650
Tensiune nominală | V | 220–240 | 230 | 110
Frecvenţă | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Turaţie în gol | rot/min | 4200 | 4200 | 4200
Limitator al curentului de pornire |  | ● | ● | ●
Frână de întrerupere |  | ● | ● | ●
Protecţia la suprasarcină |  | ● | ● | ●
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Clasa de protecţie |  | / II | / II | / II
Dimensiuni (inclusiv elementele demontabile ale sculei electrice)
Lăţime x adâncime x înălţime | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 254 | 254 | 254
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Grosimea/ceaprăzuirea minimă a dinţilor de ferăstrău | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diametru orificiu de prindere | mm | 30 | 30 | 30

Ferăstrău circular de banc |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Putere nominală | W | 2000 | 2000
Tensiune nominală | V | 220–240 | 220
Frecvenţă | Hz | 50–60 | 60
Turaţie în gol | rot/min | 4200 | 4200
Limitator al curentului de pornire |  | ● | ●
Frână de întrerupere |  | ● | ●
Protecţia la suprasarcină |  | ● | ●
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Clasa de protecţie |  | / II | / II
Dimensiuni (inclusiv elementele demontabile ale sculei electrice)
Lăţime x adâncime x înălţime | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 254 | 254
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | < 2,2 | < 2,2
Grosimea/ceaprăzuirea minimă a dinţilor de ferăstrău | mm | > 2,4 | > 2,4
Diametru orificiu de prindere | mm | 25,4 | 25,4

Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat: vezi Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.