# الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك الكهربائية. يرجی حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح علی استعمال عدتك الكهربائية بطريقة افضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها
| لا تقترب بيديك من نطاق النشر أثناء عمل العدة الكهربائية. قد تحدث إصابات عند ملامسة شفرة المنشار.
| قم بارتداء نظارات واقية.
| قم بارتداء واقية سمع. قد يؤدي تأثير الضجيج إلی فقدان قدرة السمع.
| قم بارتداء قناع للوقاية من الغبار.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | تراعی مقاسات شفرة المنشار. يجب أن يتلاءم قطر الثقب مع محور دوران العدة دون وجود نسبة تفاوت. إذا كان من الضروري استخدام قطع التصغير احرص على أن تلائم أبعاد قطعة التصغير سمك الشفرة الفولاذية وقطر الثقب الخاص بشفرة المنشار بالإضافة لقطر محور دوران العدة. استخدم قدر الإمكان قطع التصغير الموردة مع شفرة المنشار. يجب أن يطابق قطر شفرة المنشار الرقم الموجود على الرمز.
| أ يجب ألا يتجاوز قطر شفرة المنشار 254 مم. ب يبلغ سمك إسفين الشق 2,3 مم. جـ يجب أن يتوافق اتجاه قطع الأسنان (اتجاه السهم موضح علی شفرة المنشار) مع اتجاه السهم علی إسفين الشق. د يراعی أثناء تغيير شفرة المنشار ألا يكون عرض القطع أصغر من 2,4 مم، وألا يكون سمك النصل الفولاذي أكبر من 2,2 مم. وإلا فقد ينشأ خطر تكلب إسفين الشق في قطعة الشغل.
| يبلغ سمك إسفين الشق 2,3 مم. يبلغ أقصى ارتفاع ممكن لقطعة الشغل 79 مم.
| يشير إلى اتجاه دوران ذراع التدوير لإنزال شفرة المنشار (وضع النقل) ورفعه (وضع العمل).
| يشير إلی وضع ذراع التثبيت لتثبيت شفرة المنشار وعند ضبط زاوية الشطب العمودية (شفرة المنشار قابلة للتأرجح).
| اتجاه تدوير اللولب المحزز من أجل تثبيت/حلّ المصد الزاوي علی منضدة الازلاق.
| زيّت العدة الكهربائية عند الضرورة بالأماكن المشار إليها.
| العِدد الكهربائية من فئة الحماية II مقواة أو معزولة عزلا مزدوجا.
| من خلال العلامة CE تؤكد الجهة الصانعة أن العدة الكهربائية مطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي.