# Настройване на хоризонтален и вертикален ъгъл на наклон

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.

## Настройване на вертикален ъгъл на наклон (циркулярен диск) (вж. фиг. D)

Вертикалният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от -1° до 47°.

- Разхлабете фиксиращия лост (26) обратно на часовника.

Указание: При пълното развиване на застопоряващия лост благодарение на силата на тежестта циркулярният диск се завърта в позиция прибл 30°.

- Издърпайте или натиснете ръкохватката (19) по направление на кулисата, докато стрелката (64) покаже желания вертикален ъгъл на наклона.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (26).

За бързото и точно настройване на стандартни ъгли 0° и 45° са предвидени заводски ограничители ((28), (25).

## Настройване на хоризонтален ъгъл на наклон (ъглов ограничител) (вж. фиг. E)

Указание: Използвайте съответните приспособления за облагородяващи срезове (дълги клинове).

Хоризонталният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от 60° (наляво) до 60° (надясно).

- Освободете застопоряващата ръкохватка (65), ако е затегната.
- Завъртете ъгловата опора, докато стрелката (66) покаже желания хоризонтален ъгъл на скосяване.
- Отново затегнете ръкохватката (65).

За бързо и прецизно настройване на често използвани хоризонтални ъгли на скосяване на ъгловата опора (3) са предвидени опорните винтове за ъгли 45° (наляво и надясно) и 0°.

- Освободете застопоряващата ръкохватка (65), ако е затегната.
- Отворете планката за регулиране (67) навън.
- Завъртете ъгловата опора, така че резбата на желания опорен винт да е от дясната страна на планката за регулиране.
- Затворете планката за регулиране (67) навътре и завъртете ъгловата опора, докато резбата на опорния винт допре до планката за регулиране.
- Отново затегнете ръкохватката (65).