# 安装各部件

- 小心地从包装中取出所有的供货物品。
- 拆除电动工具和附带附件上的所有包装材料。

- 如果您需要其中的某个机件，请将其小心地从储存槽中取出。

##

提示：必要的话，在定位之前清洁所有的零部件。

- 将手柄(20)顺时针旋转到极限位置，使锯片(33)处于锯台上方最高位置。
- 松开夹紧杆(46)。
- 将劈开楔(7)朝夹紧杆(46)方向推，直至可以朝上拉。
- 将劈开楔向上拉到顶，使其精确定位在锯片中央。
- 将两个销钉(47)卡入劈开楔的上孔中，然后再次拧紧夹紧杆(46)。

##

- 将锯台插入件(32)钩入工具槽的后部凹槽(48)中。
- 向下引导锯台插入件。
- 按压锯台插入件，直至前部卡入工具槽。

锯台插入件(32)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台，背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

##

提示：只有当劈开楔精确位于锯片中心上方最高处位置时，才可以安装保护盖（参见插图b2）。如果劈开楔位于最下方位置（交付状态或锯切凹槽的位置），则不可以安装保护盖（参见插图b1）。

- 松开夹紧杆(49)，然后将保护盖(6)从支架(22)中取出。
- 用手握住保护盖(6)的锯片保护装置（上方金属导轨），用另一只手将夹紧杆(49)向上移动。
- 将导向螺栓(50)向后推入劈开楔(7)的凹槽中。
- 向下移动保护盖(6)，直至锯片保护装置（上方金属导轨）与锯台(17)表面平行。
- 向下按压夹紧杆(49)。必须听到夹紧杆卡入的声音，确保保护盖(6)已牢牢安装好。

- 每次使用前，请检查保护盖是否顺畅移动。如果保护盖无法自由移动或无法立即关闭，请勿使用电动工具。

##

安装时，请使用锯台延长件固定套件(43)（2个固定螺栓、2个垫片、1把开口扳手）。

- 将锯台延长件(10)与导杆(24)拧到一起。为此用开口扳手固定导杆，同时用内六角扳手拧紧固定螺栓。
  此时，锯台延长件中的开口必须朝上。

##

平行限制器(8)可以定位在锯片的左侧或右侧。

- 松开平行限制器(8)的夹紧手柄(51)。从而卡住V型导向件(44)。
- 首先将带V型导向件的平行限制器放入锯台的导槽(30)。然后将平行限制器定位到锯台的前部导槽(35)中。
  现在您可以随心所欲地移动平行限制器。
- 如需固定平行限制器，请将夹紧手柄(51)向下按压。

##

锯切狭长工件和垂直斜切角度时，必须将辅助平行限制器(52)安装到辅助平行限制器(8)上。
视需求而定，辅助平行限制器可以安装在平行限制器(8)的左侧或右侧。

安装时，请使用“辅助平行限制器”固定套件(39)（2个固定螺栓、2个垫圈、2个翼形螺母）。

- 将固定螺栓穿过平行限制器(8)上的侧孔。
- 此时螺栓头可以充当平行限制器附件的导引。
- 将辅助平行限制器(52)推到固定螺栓头上方。
- 将垫圈放到固定螺栓上，然后借助翼形螺母拧紧螺栓。

##

- 将角度挡块(3)的导轨(53)装入规定的锯台导槽(9)中。

提示：角度挡块的位置可以在左侧导向槽中通过拧紧滚花螺栓(54)固定到滑座(2)上。

可以通过型材挡轨(34)加宽角度挡块，以便更好地紧靠长工件。

- 必要时，可借助固定套件(55)将型材挡轨安装到角度挡块上。